# その他設定

［↑］キー、［↓］キーでシステム動作環境設定画面の9.その他設定へカーソルを合わせ、［ENTER］キーを押します。

その他設定画面が表示されます。

ここでは、以下の項目を設定します。

## HULFT ScriptポートNo.

DataSpider Servistaと連携する場合は、システム動作環境設定のHULFT ScriptポートNo.（hsport）に適切なポート番号を設定してください。

また、DataSpider Servistaが導入されていない場合に、システム動作環境設定のHULFT ScriptポートNo.（hsport）にポート番号が設定されていると、転送ごとにトレースログに警告メッセージが出力されます。

この場合は、HULFT管理画面で、システム動作環境設定のHULFT ScriptポートNo.（hsport）の値を削除してください。

                              <<その他設定>>                    ESC ：キャンセル
                                                                TAB ：項目移動
                                                              Ctr+s ：次画面
     ユーティリティ応答待ち時間     : 60
     ジョブ終了待ち時間             : 999999
     ログ切り替え値                 : 0
     状況表示選択                   : 1 (0:1)
     HULFT識別文字                  :
     HULFT ScriptポートNo.          :

     ------------------------------------------------------------------------------
     以下のユーティリティがHULFTのデーモンへ要求を発行した際の応答待ち時間を
     秒単位で指定します。
     ・utlsend     ・utlrecv          ・utlscan        ・utlschange
     ・utlkillsnd  ・utlalivecheck    ・utltriggerconf
     10～259200：デーモンからの応答待ち時間（秒）
     999999    ：無限待ち
     初期値は"60"です。

画面4.8 その他設定画面

必要項目の設定が完了したら、［ENTER］キーを押します。

設定内容が保存され、システム動作環境設定画面に戻ります。