# 転送コードセットの選択

HULFTが転送するファイルのコードセットの種類を指定します。

［↑］キー、［↓］キーで使用するコードセットにカーソルを合わせ、［SPACE］キーを押して選択します。選択した項目にはアスタリスク（*）がつきます。選択したら、［↑］キー、［↓］キーで「次へ」へカーソルを合わせ、［ENTER］キーを押します。

ここで選択したコードセットは、システム動作環境設定の転送コードセット（cs4trnsfr）の初期値として設定されます。

     HULFT10 Installation Program           RET:決定     ESC:終了  TAB:項目移動
     株式会社セゾンテクノロジー             ↑↓←→:項目移動    SPACE:選択

     転送コードセットの選択

     HULFTで使用する転送コードを選択してください。
     選択したい項目へ移動し、スペースキーで選択できます。

       [ ] SJIS                                [*] UTF-8

       [ ] EUC-JP                              [ ] GB18030

                *-------------------------------------------------------*
                | *------------------------* *------------------------* |
                | |          次へ          | |          戻る          | |
                | *------------------------* *------------------------* |
                *-------------------------------------------------------*

画面2.23 転送コードセットの選択

選択したインストールタイプによって、次に表示される画面が異なります。

- 「新規インストール」を選択した場合

  日付形式を選択する画面が表示されます。「日付形式の選択」へ進んでください。

- 「アップデートインストール」を選択した場合

  インストール条件を確認する画面が表示されます。「インストール条件の確認」へ進んでください。

なお、以下の条件をすべて満たす場合、トレースログ出力方式の選択画面が表示されます。「トレースログ出力方式の選択」へ進んでください。

- HULFT Ver.8.4.0未満からのアップデートインストール

- アップデート前のHULFTのシステム動作環境設定のトレース出力モード（tlogmode）の設定値が“0”以外

注意

- 転送コードセットの設定値は、「セットアッププログラムの起動準備」で設定したシステムのロケールに合わせる必要があります。

  したがって、ここで設定する転送コードセットもシステムのロケールにあわせて設定してください。

- アップデート時、転送コードセットを変更できるのは、変更後の転送コードセットが以下の場合だけです。

  - UTF-8

  - GB18030

  コンバートする各管理情報や各履歴ファイルに、HULFTでサポートしていない文字が使用されている場合、予期しないデータにコンバートされたり、コンバートが異常終了したりすることがあります。

  HULFTで標準でサポートされている文字は、使用する言語やコードセットの種類によって異なります。標準でサポートしている文字の詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : HULFTがサポートしている2バイトコード

= 備考 =

システム動作環境設定の転送コードセット（cs4trnsfr）の値は、インストール後に変更することもできます。

詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : コード変換関連設定