# 環境設定の確認

バージョンアップの作業が正常に完了したことを確認します。

## 製品確認コマンド（utlhulversion）による確認

製品確認コマンドによりバージョンが更新されたことを確認します。

## HULFT管理画面による確認

HULFT管理画面を起動し、画面左上に表示されているバージョンが更新されたことを確認します。

       HULFT10 for                 <<処理選択メニュー>>          ESC ：終了
          Linux-Enterprise                                       TAB ：項目移動
       Ver.10.XX.XX
                                   １．配信状況照会

                                   ２．集信状況照会

                                   ３．要求状態確認

                                   ４．転送状況一覧

                                   ５．再配信待ち状況一覧

                                   ６．システム管理

                                   区分        ===>  F   F：ファイルＩＤ別
                                                         H：ホスト名別
       ファイルＩＤまたはホスト名                        ※省略時は、ファイルＩＤ別

画面10.2 処理選択メニュー画面

また、システム動作環境設定や、各種管理情報が正しく引き継がれていることを確認します。HULFT管理画面の利用方法は、「HULFTのシステム動作環境設定」を参照してください。

注意

- 以下の項目について、HULFT10では初期値“0”を推奨していますが、バージョンアップ時には移行前の設定値を引き継ぎます。

  - システム動作環境設定のソケット送信バッファサイズ（sndsocksize）

  - システム動作環境設定のソケット受信バッファサイズ（rcvsocksize）

  - 配信管理情報の転送ブロック長（BLOCKLEN）

  - 配信管理情報の転送ブロック数（BLOCKCNT）

  必要に応じて、バージョンアップ後に設定値を変更してください。

- HULFT Ver.8.4.0未満のシステム動作環境設定の要求受付ホストチェック（obshstchk）の値は、Ver.8.4.0以降では以下の複数の項目に分かれて引き継がれます。

  - 未登録ホストからの送信要求・再送要求受付許可（allowsndreq）

  - 未登録ホストからの集信後ジョブ結果参照要求受付許可（allowpostrjobrslt）

  - 未登録ホストからのジョブ実行結果通知受付許可（allowjobrsltntfy）

  - 未登録ホストからのリモートジョブ実行受付許可（allowrmtjobexe）

  バージョンアップを行った場合、各項目の設定値を確認して必要に応じて値を変更してください。システム動作環境設定の各項目の詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明

- 高強度暗号強制モードの設定方法は、「高強度暗号強制モードを使用する場合の作業」を参照してください。