# 送信要求（集信側起動のファイル転送）

送信要求はファイルを受け取る側からの起動でファイル転送を行う場合に使用します。

送信要求はHULFT管理画面からでも、コマンドからでも実行できます。

ここではHULFT管理画面のシステム管理メニュー画面から実行する方法を説明します。処理選択メニュー画面やコマンドからの送信要求は、以下を参照してください。

HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル : 送信要求コマンド

なお、この操作を行うためには、HULFTの各常駐プロセス（配信デーモン、集信デーモン、要求受付デーモン）が起動されている必要があります。この操作方法は、「HULFTの起動」を参照してください。

HULFT管理画面のシステム管理メニュー画面の起動方法および操作方法は、「HULFTのシステム動作環境設定」を参照してください。

送信要求を行う手順は以下のとおりです。

1. システム管理メニュー画面から、［↑］キー、［↓］キーで2．集信管理情報へカーソルを合わせ、［ENTER］キーを押します。

   集信管理情報一覧画面が表示されます。

2. ［↑］キー、［↓］キーで送信要求を発行したいレコードへカーソルを合わせ、［Ctrl］＋［u］キーを押します。

        集信管理情報一覧                        Ctr+u：送信要求    ESC ：前画面
                                                                   ↑↓：スクロール
                                                                         000001/000006
        ファイルID    ： LOOPTEST
        転送グループID： grp01

        ファイルID  登録モード  転送グループID               コメント
        ------------------------------------------------------------------------------
        LOOPTEST       REP         grp01        LOOPTEST
        FILEID01       REP         SV001        テキストファイル
        DAY1           NEW         HOSTGRP      日次処理ファイル1
        DAY2           MOD                      日次処理ファイル2
        JINJI1         REP         SV001        人事情報ファイル
        TEST123        REP                      顧客情報ファイル（CSV連携）

   画面6.12 集信管理情報一覧画面

以上でHULFT管理画面からの送信要求が発行されました。