# 配信履歴の確認（配信側起動のファイル転送）

配信履歴を確認する手順は以下のとおりです。

1. 処理選択メニュー画面から、［↑］キー、［↓］キーで1. 配信状況照会へカーソルを合わせ、［ENTER］キーを押します。

   配信ファイル一覧画面が表示されます。

2. ［↑］キー、［↓］キーで確認したいファイルIDへカーソルを合わせ、［ENTER］キーを押します。

        配信ファイル一覧                        Ctr+u：配信要求    ESC ：前画面
                                                                   ↑↓：スクロール

        ファイルＩＤ：LOOPTEST

        ファイルＩＤ                          コ  メ  ン  ト
        ------------------------------------------------------------------------------
        _INSTANT
        LOOPTEST

   画面6.9 配信ファイル一覧画面

   ファイル別配信状況一覧画面が表示されます。

3. ［↑］キー、［↓］キーで配信状況を確認したいホスト名へカーソルを合わせ、［ENTER］キーを押します。

        ファイル別配信状況一覧        Ctr+f：履歴削除選択開始       ESC ：前画面
                                      Ctr+r：履歴削除選択解除       RET ：詳細情報
                                      Ctr+d：選択した履歴の削除    Ctr+n：再表示
                                      ← →：表示切替               ↑↓：スクロール
        ファイルID：LOOPTEST
        ホスト名：host01

        ホスト名   開始日付  開始時刻  終了時刻  完了コード      レコード数       接続
        ------------------------------------------------------------------------------
        host01    2017/12/29 19:31:44  19:31:44  0000-0000                  317   LAN

   画面6.10 ファイル別配信状況一覧画面

   配信詳細情報照会画面が表示されます。

        配信詳細情報照会                     Ctr+s：次画面             ESC ：一覧画面

        ファイルＩＤ: LOOPTEST
        集信ホスト名: host01

            配信受付日時: 2017/12/29 19:31:44
            配信日時    : 2017/12/29 19:31:44 - 19:31:44
            完了コ－ド  : 0000-0000
            レコ－ド件数: 317                 データサイズ: 7040
            ファイル名  : /usr/tmp/snddata
            転送レ－ト  : 7040      Byte/秒   接続形態    : LAN      IPバージョン: 4
            圧縮方式    : 圧縮なし            圧縮率      : ---
            コード変換側: 無変換
            転送ブロック長: 3276              転送ブロック数: 1
            処理識別子  : E1677F2A67D2B1ACF6EDCE5C5A3D2B8A32
            転送識別子  :
                      E1677F2A67D2B1ACF6EDCE5C5A3D2B8A32000100000000000000000000000000
            暗号化種別  : -                   連携ＤＢＩＤ:

            コメント    : LOOPTEST

   画面6.11 配信詳細情報照会画面

   配信詳細情報照会画面の完了コードが“0000-0000”であれば、ファイル転送が正常に終了しています。

= 備考 =

エラー発生時は、完了コードが“0000-0000”以外になります。その完了コードを元に以下を参照してください。

HULFT10 for Linux/AIX エラーコード・メッセージ : 完了コード