# 配信および集信関連設定

［↑］キー、［↓］キーでシステム動作環境設定画面の4．集配信関連設定へカーソルを合わせ、［ENTER］キーを押します。

集配信関連設定画面が表示されます。

ここでは、以下の項目を設定および確認します。

## 暗号化方式

HULFT 暗号オプションを使用する場合、システム動作環境設定の暗号化方式（ciphertype）が“1”に設定されている必要があります。

新規インストール、またはアップデートインストールを実施した場合は自動的に設定されます。

プロダクトキー更新でHULFT 暗号オプションを有効または無効にした場合は、この項目は自動的に変更されません。HULFT 暗号オプションを使用する場合は“1”、使用しない場合は“0”に設定されているかどうかを確認してください。設定されている値が違っていた場合は、正しい値に変更する必要があります。

                              <<集配信関連設定>>                ESC ：キャンセル
                                                                TAB ：項目移動
                                                              Ctr+s ：次画面
     暗号化方式                   : 1 (0:1)
     集信オープンモード           : 1 (0:1)
     集信転送グループチェック     : 0 (0:1:2)
     動的パラメータ指定           : 1 (0:1)
     メッセージ動的パラメータ指定 : 3 (0:1:2:3)
     集信多重度オーバーリトライ   : 0 (0:1)
     配信転送後異常時の処置       : 0 (0:1)
     再配信待ちキューの削除条件   : 1 (1:2)
     集信ファイル最大サイズ       : 0
     自ホスト名
      host01
     ------------------------------------------------------------------------------
     暗号化する場合の方式を指定します。
     0：HULFT暗号化方式を使用
     1：暗号出口ルーチンを組み込んで、その他の暗号化方式を使用
     詳細は、「アドミニストレーション マニュアル」を参照してください。

画面4.6 集配信関連設定画面

## 自ホスト名

HULFTが通信時に使用する自ホスト名を指定します。

HULFTはここに設定したホスト名を自ホスト名とし、相手先へ通知します。

新規インストールの場合は、セットアッププログラムで指定したホスト名が設定されています。

変更する場合は、英数字68文字以内のホスト名を指定してください。

必要項目の設定が完了したら、［ENTER］キーを押します。

設定内容が保存され、システム動作環境設定画面に戻ります。