# シリアル番号とプロダクトキーの入力

［TAB］キーを押すと、入力項目や選択項目にカーソルが移動します。シリアル番号とプロダクトキーの入力位置へカーソルを合わせ、それぞれを入力します（ハイフン「-」なし）。入力したら、［TAB］キーで「次へ」へカーソルを合わせ、［ENTER］キーを押します。

     HULFT10 Installation Program           RET:決定     ESC:終了  TAB:項目移動
     株式会社セゾンテクノロジー             ↑↓←→:項目移動

     シリアル番号とプロダクトキーを入力してください。
    --------------------------------------------------------------------------------
     ホスト名
       host01
     製品                    HULFT10 for Linux
     製品バージョン          Ver.10.XX.XX
     環境情報                Linux(x86/x64, 64bit)
    --------------------------------------------------------------------------------
       シリアル番号   [ 123 - 4567 - 890000 ]
       プロダクトキー [ XXXXX - XXXXX - XXXXX - XXXXX - XXXXX ]

     以下のサイトで使用許諾契約を締結し、プロダクトキーを発行してください。
       https://www.hulft.com/

                *-------------------------------------------------------*
                | *------------------------* *------------------------* |
                | |          次へ          | |          戻る          | |
                | *------------------------* *------------------------* |
                *-------------------------------------------------------*

画面2.12 シリアル番号とプロダクトキーの入力

インストール方法を選択する画面が表示されます。「インストール方法の選択」へ進んでください。

インストールするHULFTが製品版（期間限定ライセンス）の場合、利用期間ライセンスキーを入力する画面が表示されます。「利用期間ライセンスキーの入力」へ進んでください。

= 備考 =

- プロダクトキーは、画面に表示されたURLから入手します。

- ホスト名は、HULFTのセットアッププログラムによって自動表示されます。

  ユーザーの必要に応じ、ホスト名をhostnameコマンドで確認することもできます。

- 実ホスト名を変更した場合は、再度プロダクトキーを入手し、プロダクトキー更新でHULFTの製品情報を更新する必要があります。「インストールタイプの選択」でプロダクトキー更新を選択してください。