# ジョブ起動情報

配信前、配信後、集信後、またはファイルトリガー機能の検知後にジョブ起動を行う場合に起動するコマンドを登録します。1ジョブIDに登録できるジョブの数は13ジョブです。以下の登録方法があります。

- HULFT管理画面による登録

  ⇒「ジョブ起動情報を操作する」参照

- パラメーターファイル指定によるコマンド登録

  ⇒「管理情報バッチ登録コマンド」参照

## 項目一覧

以下の表の「省略」は、HULFT管理画面による登録の場合の値です。コマンド登録の場合、省略可否がHULFT管理画面とは異なる場合があります。

コマンド登録の場合の省略可否については、「管理情報バッチ登録コマンド」を参照してください。

表2.8 ジョブ起動情報項目一覧

項目値 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
画面 | ファイル
ジョブID | JOB |  | 英数字および“_” | × | 50バイト以内
コメント | COMMENT |  | 文字 | ○ | 60バイト以内
ジョブ名 | JOB DEF～DEFEND |  | 英数字 | × | 200バイト以内

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

## 各項目の説明

ジョブ起動情報に設定する各項目について説明します。（ ）内はパラメーターファイル使用時に指定する項目名です。

ジョブID（JOB）

  起動するジョブを認識するID

  このジョブIDと、配信管理情報、集信管理情報、またはファイルトリガ情報のジョブIDが関連づけされます。

コメント（COMMENT）

  起動ジョブに対するコメント

ジョブ名（JOB DEF～DEFEND）

  シェルスクリプトまたはプログラム名

  絶対パスで指定します。

  パラメーターを設定する場合は、スペースで区切ります。

## 設定時の注意点

複数のジョブを指定した場合

複数のジョブを指定した場合は順番にジョブを実行していきます。並列には実行しません。ジョブが異常終了すると、それ以降のジョブは実行しません。

メッセージの置換

ジョブ名に“$MSG0”～“$MSG5”または“$MSGL0”～“$MSGL1”を指定すると、送信されたメッセージに置換します。

相手ホストの言語設定によっては、メッセージの置換が正しく行われず、転送に失敗する場合があります。

メッセージ送信の注意点については、以下を参照してください。

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : メッセージ送信

## 運用時の注意点

ジョブ実行時の権限

ジョブを実行するプロセスのユーザー権限でジョブが実行されます。

たとえば、配信後ジョブは配信デーモンのユーザー権限で実行されます。

ジョブ実行時の権限については、以下を参照してください。

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : スーパーユーザー（root）以外での運用