# 転送テスト関連設定画面

転送動作モードと抑制する機能を設定します。

                          <<転送テスト関連設定>>                ESC ：キャンセル
                                                                TAB ：項目移動

     転送動作モード                : 0 (0:1)
     集信結果制御                  : 0 (0:1)
     集信ファイル出力              : 0 (0:1)
     配信前ジョブ実行              : 0 (0:1)
     配信後ジョブ実行              : 0 (0:1)
     集信後ジョブ実行              : 0 (0:1)
     転送履歴出力                  : 1 (0:1)

     ------------------------------------------------------------------------------
     HULFTが連動モードで動作するか、テストモードで動作するかを指定します。
     0: 連動モード
     1: テストモード
     初期値は"0"です。

画面4.55 転送テスト関連設定画面

項目の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 転送テスト関連設定