# 通信関連設定画面

HULFTの通信に関する設定を行います。

                              <<通信関連設定>>                  ESC ：キャンセル
                                                                TAB ：項目移動

     ソケット接続リトライ回数     : 5
     ソケット接続リトライ待ち時間 : 20
     自動再配信リトライ回数       : 0
     ソケット通信応答待ち時間     : 3600
     ソケット送信バッファサイズ   : 0
     ソケット受信バッファサイズ   : 0
     要求受付応答待ち時間         : 86400
     使用するＩＰのバージョン     : 4   (4:4/6:6/4:6)
     電文転送タイプ               : A   (N:S:R:A)

     ------------------------------------------------------------------------------
     ソケット接続に失敗したとき、再接続を試みる回数を指定します。
     0～9999：再接続を試みる回数(回)
     "0"を設定した場合、再接続は行いません。
     初期値は"5"です。

画面4.51 通信関連設定画面

項目の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 通信関連設定