# 再配信要求コマンド

配信処理中に何らかの問題が発生し、配信が中断すると異常終了したファイルの情報が配信制御ファイルに書き込まれます。

再配信要求はこの配信制御ファイルに書き込まれたファイルに対して要求します。

通常、再配信は異常が発生した位置（データ）からの配信になります（チェックポイント再配信）。

= 備考 =

簡易転送で行った転送は、再配信ができません。

## コマンド形式

    utlsend -r [hostname] [-f fileID] [-file filename] [-np]

## パラメーター説明

-r hostname

  再配信要求（省略不可）

  ホスト名を指定した場合は、指定したホスト名に対する再配信を行います。

  「-r」のみを指定するとすべてのホスト名が対象になります。

  ホスト名は68バイト以内の英数字で指定します。

-f fileID

  再配信を行うファイルID（省略可）

  50バイト以内の英数字および“_”で指定します。

  省略すると、すべてのファイルIDが対象になります。

-file filename

  再配信を行うファイル名（省略可）

  すでに再配信待ち状態にあるファイル名を、200バイト以内の英数字で指定します。

  再配信を行うファイルを動的に指定するパラメーターではありません。

  省略すると、パラメーターに指定されたホスト名、またはファイルIDに一致したすべてのファイルの再配信が行われます。

-np

  ファイルの先頭から再配信（省略可）

  省略すると、チェックポイント再配信が行われます。

## 注意事項

チェックポイント再配信は、以下の条件が満たされていないとできません。

1つでも条件が満たされていないと先頭からの再配信になります。

- 集信管理情報の登録モードが“N（新規作成）”または“R（置き換え）”

- 集信管理情報の異常時の処置が“K（保存）”

- 集信管理情報の集信形態が“S（単一集信）”

## 補足

再配信要求時は、配信前ジョブIDが登録されていても配信前ジョブは実行されません。

また、同期転送およびメッセージ送信はできません。

ただし、配信要求または送信要求時に指定したメッセージおよび動的指定した項目は、指定した内容に置き換えられます。