# その他設定画面

「起動関連設定画面」～「転送テスト関連設定画面」、および「HULFT製品間共有設定画面」以外の設定を行います。

                              <<その他設定>>                    ESC ：キャンセル
                                                                TAB ：項目移動
                                                              Ctr+s ：次画面
     ユーティリティ応答待ち時間    : 60
     ジョブ終了待ち時間            : 999999
     ログ切り替え値                : 0
     状況表示選択                  : 1 (0:1)
     HULFT識別文字                 :
     HULFT ScriptポートNo.         : 7700

     ------------------------------------------------------------------------------
     以下のユーティリティがHULFTのデーモンへ要求を発行した際の応答待ち時間を
     秒単位で指定します。
     ・utlsend     ・utlrecv          ・utlscan        ・utlschange
     ・utlkillsnd  ・utlalivecheck    ・utltriggerconf
     10～259200：デーモンからの応答待ち時間（秒）
     999999    ：無限待ち
     初期値は"60"です。

画面4.56 その他設定画面

                              <<その他設定>>                    ESC ：キャンセル
                                                                TAB ：項目移動
                                                              Ctr+s ：前画面
     トレース出力バージョン      : 84 (6:7:8:84)
     ログ縮小モード              : 0  (0:1)
     トレース出力ファイルサイズ  : 10
     トレース出力ファイル名
         /usr/local/HULFT/etc/trace
     ログ出力設定マトリクス      インフォメーション    ワーニング      エラー
         トレースログへの出力    0 (0:1)               0 (0:1)         1 (0:1)
         システムログへの出力    0 (0:1)               0 (0:1)         0 (0:1)

     ------------------------------------------------------------------------------
     配信・集信・要求受付の動作状況を出力するログのバージョンを指定します。
     6：トレースログ(V6ヘッダ)、メッセージログを出力
     7：トレースログ(V7ヘッダ)を出力
     8：トレースログ(V8ヘッダ)を出力
     84: トレースログ(V8.4ヘッダ)を出力
     初期値は"8"です。
     ログ出力機能については、「エラーコード・メッセージ」を参照してください。

画面4.57 その他設定画面

項目の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : その他設定