# 属性変換関連設定画面

HULFTの属性変換に関する設定を行います。

                              <<属性変換関連設定>>              ESC ：キャンセル
                                                                TAB ：項目移動

     パック・ゾーン変換   : 0 (0:1:B:F:N:S:9)
     ＡＳＣＩＩ用符号部   : 1 (1:2)
     ＥＢＣＤＩＣ用符号部 : 1 (1:2)
     Ｘタイプの変換       : 0 (0:1)

     ------------------------------------------------------------------------------
     フォーマット転送または、マルチフォーマット転送での、サイン付内部10進数(P)と
     サイン付外部10進数(S)の変換規則を指定します。
     0：モード0     1：モード1      B：モードB      F：モードF
     N：モードN     S：モードS      9：モード9
     初期値は"0"です。
     詳細は、「コード変換マニュアル」を参照してください。

画面4.48 属性変換関連設定画面

項目の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 属性変換関連設定