# HULFT管理画面起動コマンド

HULFT管理画面を起動すると、処理選択メニュー画面が表示されます。

## コマンド形式

    utladmin [-jpn|-eng] [-s|-e|-8]

## パラメーター説明

-jpn|-eng

  HULFT管理画面の表示言語（省略可）

  どの言語でHULFT管理画面を表示するかを指定します。

  -jpn

    : 日本語でHULFT管理画面を表示します。

  -eng

    : 英語でHULFT管理画面を表示します。

  省略すると、システム動作環境設定のHULFT動作言語（hullang）で指定した値が使用されます。

-s｜-e｜-8

  自機種の転送コードセット（省略可）

  自機種の転送コードセットを指定します。

  -s

    : Shift-JISコード

  -e

    : EUC-JPコード

  -8

    : UTF-8コード

  省略すると、システム動作環境設定の転送コードセット（cs4trnsfr）で指定した値が使用されます。

  注意

  - HULFT管理画面の表示言語に「-eng」を指定した場合、自機種の転送コードセットに「-s」、「-e」、および「-8」を指定しても無視されます。

  - 以下のすべてを満たす場合、HULFT管理画面は英語で表示されます。

    - パラメーターの自機種の転送コードセットを省略

    - システム動作環境設定の転送コードセット（cs4trnsfr）に“G（GB18030）”を設定

       HULFT10 for                <<処理選択メニュー>>          ESC ：終了
         AIX-Enterprise                                         TAB ：項目移動
       Ver.10.XX.XX
                                   １．配信状況照会

                                   ２．集信状況照会

                                   ３．要求状態確認

                                   ４．転送状況一覧

                                   ５．再配信待ち状況一覧

                                   ６．システム管理

                                   区分        ===>  F   F：ファイルＩＤ別
                                                         H：ホスト名別
       ファイルＩＤまたはホスト名                        ※省略時は、ファイルＩＤ別

画面5.1 処理選択メニュー画面