# 集信履歴の出力フォーマット

表A.5 Ver.8.4形式の集信履歴フォーマット

項目名 | 型 | サイズ （バイト） | 備考
--- | --- | --- | ---
ファイルID(*5) | char | 8 | 集信ファイルID
ホスト名 | char | 68 | 配信元ホスト名
集信開始日 | char | 8 | 集信開始日（YYYYMMDD）
集信開始時刻 | char | 6 | 集信開始時刻（HHMMSS）
集信終了時刻 | char | 6 | 集信終了時刻（HHMMSS）
データベース連携 | char | 1 | Y:連携あり、N:連携なし（CSV変換を含む）
ファイル名(*3) | char | 50 | 集信ファイル名
ファイル種別 | char | 1 | T:テキスト、B:バイナリ、F:フォーマット、M:マルチフォーマット
レコード数(*1) | bin | 4 | 実際に集信した件数
データサイズ(*1) | bin | 4 | 集信データのサイズ
転送レート(*1) | bin | 4 | データサイズ(*1)÷集信時間（バイト/秒）
完了コード | bin | 2 | 集信処理の完了コード
詳細エラーコード | bin | 2 | 集信処理の詳細コード
コメント(*7) | char | 60 | コメント
連携DBID | char | 8 | 連携データベースID
接続形態 | char | 1 | L:LAN、1:SAN（FAL）、2:SAN（XLD）
レコード数(*2) | bin | 8 | 実際に集信した件数
データサイズ(*2) | bin | 8 | 集信データのサイズ
転送レート(*2) | bin | 8 | データサイズ(*2)÷集信時間（バイト/秒）
集信終了日 | char | 8 | 集信終了日（YYYYMMDD）
IPバージョン | char | 1 | 使用したIPプロトコルバージョン
システム使用域 | char | 1 | HULFTが内部的に使用
メッセージ0(*7) | char | 50 | メッセージ0の内容
メッセージ1(*7) | char | 50 | メッセージ1の内容
メッセージ2(*7) | char | 50 | メッセージ2の内容
メッセージ3(*7) | char | 50 | メッセージ3の内容
メッセージ4(*7) | char | 50 | メッセージ4の内容
メッセージ5(*7) | char | 50 | メッセージ5の内容
システム使用域 | bin | 73 | HULFTが内部的に使用
転送識別子 | bin | 32 | 転送識別子
システム使用域 | char | 70 | HULFTが内部的に使用
ファイル名(*4) | char | 256 | 集信ファイル名
開始処理識別子 | char | 34 | 開始処理識別子
最新処理識別子 | char | 34 | 最新処理識別子
ファイルID (*6) | char | 50 | 集信ファイルID
集信開始日時 | bin | 8 | 協定世界時（UTC）の1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間（秒）
集信終了日時 | bin | 8 | 協定世界時（UTC）の1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間（秒）
拡張メッセージ0(*7) | char | 200 | 拡張メッセージ0の内容
拡張メッセージ1(*7) | char | 200 | 拡張メッセージ1の内容
コメント(*8) | char | 180 | コメント
メッセージ0(*8) | char | 150 | メッセージ0の内容
メッセージ1(*8) | char | 150 | メッセージ1の内容
メッセージ2(*8) | char | 150 | メッセージ2の内容
メッセージ3(*8) | char | 150 | メッセージ3の内容
メッセージ4(*8) | char | 150 | メッセージ4の内容
メッセージ5(*8) | char | 150 | メッセージ5の内容
拡張メッセージ0(*8) | char | 600 | 拡張メッセージ0の内容
拡張メッセージ1(*8) | char | 600 | 拡張メッセージ1の内容
暗号種別 | char | 1 | 集信データの暗号に使用した暗号種別 0：暗号機能を使用していない 1：HULFT暗号化 2：HULFT暗号オプション（C4S） 3：HULFT暗号オプション（AES） 4：その他の暗号化方式
圧縮方式 | char | 1 | N:圧縮なし、1:横圧縮、2:縦横圧縮、3:DEFLATE圧縮、 半角スペース:圧縮方式の情報なし
リザーブ | char | 1 | リザーブ領域

- 1レコード長 3815バイト

= 備考 =

- レコード数、データサイズ、および転送レートについて

  (*1)はバイナリ4バイトのため2GB以上の値については、保証されませんので、(*2)の値を参照してください。

- 集信ファイル名について

  (*3)は50バイトが上限のため、51バイト以上の集信ファイル名については、(*4)のファイル名を参照してください。(*4)は最大200バイトまで格納されます。

- ファイルIDについて

  (*5)は8バイトが上限のため、9バイト以上のファイルIDについては、(*6)のファイルIDを参照してください。

- コメント、メッセージ0～メッセージ5、および拡張メッセージ0～拡張メッセージ1について(*7)はシステム動作環境設定の転送コードセット（cs4trnsfr）の文字コードで格納され、(*8)はUTF-8で格納されます。

表A.6 Ver.8.1形式の集信履歴フォーマット

項目名 | 型 | サイズ （バイト） | 備考
--- | --- | --- | ---
ファイルID(*5) | char | 8 | 集信ファイルID
ホスト名 | char | 68 | 配信元ホスト名
集信開始日 | char | 8 | 集信開始日（YYYYMMDD）
集信開始時刻 | char | 6 | 集信開始時刻（HHMMSS）
集信終了時刻 | char | 6 | 集信終了時刻（HHMMSS）
データベース連携 | char | 1 | Y:連携あり、N:連携なし（CSV変換を含む）
ファイル名(*3) | char | 50 | 集信ファイル名
ファイル種別 | char | 1 | T:テキスト、B:バイナリ、F:フォーマット、M:マルチフォーマット
レコード数(*1) | bin | 4 | 実際に集信した件数
データサイズ(*1) | bin | 4 | 集信データのサイズ
転送レート(*1) | bin | 4 | データサイズ(*1)÷集信時間（バイト/秒）
完了コード | bin | 2 | 集信処理の完了コード
詳細エラーコード | bin | 2 | 集信処理の詳細コード
コメント(*7) | char | 60 | コメント
連携DBID | char | 8 | 連携データベースID
接続形態 | char | 1 | L:LAN、1:SAN（FAL）、2:SAN（XLD）
レコード数(*2) | bin | 8 | 実際に集信した件数
データサイズ(*2) | bin | 8 | 集信データのサイズ
転送レート(*2) | bin | 8 | データサイズ(*2)÷集信時間（バイト/秒）
集信終了日 | char | 8 | 集信終了日（YYYYMMDD）
IPバージョン | char | 1 | 使用したIPプロトコルバージョン
システム使用域 | char | 1 | HULFTが内部的に使用
メッセージ0(*7) | char | 50 | メッセージ0の内容
メッセージ1(*7) | char | 50 | メッセージ1の内容
メッセージ2(*7) | char | 50 | メッセージ2の内容
メッセージ3(*7) | char | 50 | メッセージ3の内容
メッセージ4(*7) | char | 50 | メッセージ4の内容
メッセージ5(*7) | char | 50 | メッセージ5の内容
システム使用域 | bin | 73 | HULFTが内部的に使用
転送識別子 | bin | 32 | 転送識別子
システム使用域 | char | 70 | HULFTが内部的に使用
ファイル名(*4) | char | 256 | 集信ファイル名
開始処理識別子 | char | 34 | 開始処理識別子
最新処理識別子 | char | 34 | 最新処理識別子
ファイルID (*6) | char | 50 | 集信ファイルID
集信開始日時 | bin | 8 | 協定世界時（UTC）の1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間（秒）
集信終了日時 | bin | 8 | 協定世界時（UTC）の1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間（秒）
拡張メッセージ0(*7) | char | 200 | 拡張メッセージ0の内容
拡張メッセージ1(*7) | char | 200 | 拡張メッセージ1の内容
コメント(*8) | char | 180 | コメント
メッセージ0(*8) | char | 150 | メッセージ0の内容
メッセージ1(*8) | char | 150 | メッセージ1の内容
メッセージ2(*8) | char | 150 | メッセージ2の内容
メッセージ3(*8) | char | 150 | メッセージ3の内容
メッセージ4(*8) | char | 150 | メッセージ4の内容
メッセージ5(*8) | char | 150 | メッセージ5の内容
拡張メッセージ0(*8) | char | 600 | 拡張メッセージ0の内容
拡張メッセージ1(*8) | char | 600 | 拡張メッセージ1の内容
暗号種別 | char | 1 | 集信データの暗号に使用した暗号種別 0：暗号機能を使用していない 1：HULFT暗号化 2：HULFT暗号オプション（C4S） 3：HULFT暗号オプション（AES） 4：その他の暗号化方式
リザーブ | char | 2 | リザーブ領域

- 1レコード長 3815バイト

= 備考 =

- レコード数、データサイズ、および転送レートについて

  (*1)はバイナリ4バイトのため2GB以上の値については、保証されませんので、(*2)の値を参照してください。

- 集信ファイル名について

  (*3)は50バイトが上限のため、51バイト以上の集信ファイル名については、(*4)のファイル名を参照してください。(*4)は最大200バイトまで格納されます。

- ファイルIDについて

  (*5)は8バイトが上限のため、9バイト以上のファイルIDについては、(*6)のファイルIDを参照してください。

- コメント、メッセージ0～メッセージ5、および拡張メッセージ0～拡張メッセージ1について

  (*7)はシステム動作環境設定の転送コードセット（cs4trnsfr）の文字コードで格納され、(*8)はUTF-8で格納されます。

表A.7 Ver.8.0形式の集信履歴フォーマット

項目名 | 型 | サイズ （バイト） | 備考
--- | --- | --- | ---
ファイルID (*5) | char | 8 | 集信ファイルID
ホスト名 | char | 68 | 配信元ホスト名
集信開始日 | char | 8 | 集信開始日（YYYYMMDD）
集信開始時刻 | char | 6 | 集信開始時刻（HHMMSS）
集信終了時刻 | char | 6 | 集信終了時刻（HHMMSS）
データベース連携 | char | 1 | Y:連携あり、N:連携なし（CSV変換を含む）
ファイル名(*3) | char | 50 | 集信ファイル名
ファイル種別 | char | 1 | T:テキスト、B:バイナリ、F:フォーマット、M:マルチフォーマット
レコード数(*1) | bin | 4 | 実際に集信した件数
データサイズ(*1) | bin | 4 | 集信データのサイズ
転送レート(*1) | bin | 4 | データサイズ(*1)÷集信時間（バイト/秒）
完了コード | bin | 2 | 集信処理の完了コード
詳細エラーコード | bin | 2 | 集信処理の詳細コード
コメント | char | 60 | コメント
連携DBID | char | 8 | 連携データベースID
接続形態 | char | 1 | L:LAN、1:SAN（FAL）、2:SAN（XLD）
レコード数(*2) | bin | 8 | 実際に集信した件数
データサイズ(*2) | bin | 8 | 集信データのサイズ
転送レート(*2) | bin | 8 | データサイズ(*2)÷集信時間（バイト/秒）
集信終了日 | char | 8 | 集信終了日（YYYYMMDD）
IPバージョン | char | 1 | 使用したIPプロトコルバージョン
システム使用域 | char | 1 | HULFTが内部的に使用
メッセージ0 | char | 50 | メッセージ0の内容
メッセージ1 | char | 50 | メッセージ1の内容
メッセージ2 | char | 50 | メッセージ2の内容
メッセージ3 | char | 50 | メッセージ3の内容
メッセージ4 | char | 50 | メッセージ4の内容
メッセージ5 | char | 50 | メッセージ5の内容
システム使用域 | bin | 73 | HULFTが内部的に使用
転送識別子 | bin | 32 | 転送識別子
システム使用域 | char | 70 | HULFTが内部的に使用
ファイル名(*4) | char | 256 | 集信ファイル名
開始処理識別子 | char | 34 | 開始処理識別子
最新処理識別子 | char | 34 | 最新処理識別子
ファイルID (*6) | char | 50 | 集信ファイルID
集信開始日時 | bin | 8 | 協定世界時（UTC）の1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間（秒）
集信終了日時 | bin | 8 | 協定世界時（UTC）の1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間（秒）
拡張メッセージ0 | char | 200 | 拡張メッセージ0の内容
拡張メッセージ1 | char | 200 | 拡張メッセージ1の内容
リザーブ | char | 3 | リザーブ領域

- 1レコード長 1535バイト

= 備考 =

- レコード数、データサイズ、および転送レートについて

  (*1)はバイナリ4バイトのため2GB以上の値については、保証されませんので、(*2)の値を参照してください。

- 集信ファイル名について

  (*3)は50バイトが上限のため、51バイト以上の集信ファイル名については、(*4)のファイル名を参照してください。(*4)は最大200バイトまで格納されます。

- ファイルIDについて

  (*5)は8バイトが上限のため、9バイト以上のファイルIDについては、(*6)のファイルIDを参照してください。

表A.8 Ver.7.0形式の集信履歴フォーマット

項目名 | 型 | サイズ （バイト） | 備考
--- | --- | --- | ---
ファイルID | char | 8 | 集信ファイルID
ホスト名 | char | 68 | 配信元ホスト名
集信開始日 | char | 8 | 集信開始日（YYYYMMDD）
集信開始時刻 | char | 6 | 集信開始時刻（HHMMSS）
集信終了時刻 | char | 6 | 集信終了時刻（HHMMSS）
データベース連携 | char | 1 | Y:連携あり、N:連携なし（CSV変換、XML変換を含む）
ファイル名(*3) | char | 50 | 集信ファイル名
ファイル種別 | char | 1 | T:テキスト、B:バイナリ、F:フォーマット、M:マルチフォーマット
レコード数(*1) | bin | 4 | 実際に集信した件数
データサイズ(*1) | bin | 4 | 集信データのサイズ
転送レート(*1) | bin | 4 | データサイズ(*1)÷集信時間（バイト/秒）
完了コード | bin | 2 | 集信処理の完了コード
詳細エラーコード | bin | 2 | 集信処理の詳細コード
コメント | char | 60 | コメント
連携DBID | char | 8 | 連携データベースID
接続形態 | char | 1 | L:LAN、1:SAN（FAL）、2:SAN（XLD）
レコード数(*2) | bin | 8 | 実際に集信した件数
データサイズ(*2) | bin | 8 | 集信データのサイズ
転送レート(*2) | bin | 8 | データサイズ(*2)÷集信時間（バイト/秒）
集信終了日 | char | 8 | 集信終了日（YYYYMMDD）
IPバージョン | char | 1 | 使用したIPプロトコルバージョン
システム使用域 | char | 1 | HULFTが内部的に使用
メッセージ0 | char | 50 | メッセージ0の内容
メッセージ1 | char | 50 | メッセージ1の内容
メッセージ2 | char | 50 | メッセージ2の内容
メッセージ3 | char | 50 | メッセージ3の内容
メッセージ4 | char | 50 | メッセージ4の内容
メッセージ5 | char | 50 | メッセージ5の内容
システム使用域 | bin | 73 | HULFTが内部的に使用
転送識別子 | bin | 32 | 転送識別子
システム使用域 | char | 70 | HULFTが内部的に使用
ファイル名(*4) | char | 256 | 集信ファイル名
開始処理識別子 | char | 34 | 開始処理識別子
最新処理識別子 | char | 34 | 最新処理識別子
リザーブ | char | 21 | リザーブ領域

- 1レコード長 1087バイト

= 備考 =

- レコード数、データサイズ、および転送レートについて

  (*1)はバイナリ4バイトのため2GB以上の値については、保証されませんので、(*2)の値を参照してください。

- 集信ファイル名について

  (*3)は50バイトが上限のため、51バイト以上の集信ファイル名については、(*4)のファイル名を参照してください。(*4)は最大200バイトまで格納されます。