# 配信履歴と集信履歴のリスト表示コマンド

配信履歴または集信履歴を、リスト表示することができます。

表示は標準出力にされますので、リダイレクト「>」やパイプ「|」を使用することにより、ファイルへの書き込み、プリンタへの出力を行うことができます。

## コマンド形式

    utllist {-s|-r} [-f fileID] [-h hostname]
                  [-from Date1] [-to Date2] [-l|-c|-v5|-v8|-v84]

## パラメーター説明

-s|-r

  リスト表示する履歴の種類（省略不可）

  -s

    : 配信履歴

  -r

    : 集信履歴

-f fileID

  リスト表示対象ファイルID（省略可）

  50バイト以内の英数字および“_”で指定します。

  簡易転送の場合、「-f _INSTANT_TRANSFER_」を指定します。

  省略すると、すべてのファイルIDが対象となります。

-h hostname

  リスト表示対象のホスト名（省略可）

  68バイト以内の英数字で指定します。

  省略すると、すべてのホスト名が対象となります。

-from Date1 -to Date2

  リスト表示対象の日付（省略可）

  8バイトの数字で指定します。

  日付は、システム動作環境設定の日付形式（datefmt）の設定の形式で指定します。

  「Date1<=Date2」の範囲で指定する必要があります。指定した「Date1」、「Date2」もリスト出力の対象に含まれます。

  「-from」を省略すると、「-to」で指定した日付までのすべての日付が対象となります。

  「-to」を省略すると、「-from」で指定した日付以降のすべての日付が対象となります。

  どちらも省略すると、すべての日付が対象となります。

  検索の対象となるのは、配信および集信の開始日付です。

-l

  ホスト名を68バイト表示（省略可）

  省略すると、ホスト名は最初の8バイトのみ表示されます。

-c

  各機種HULFT V4共通フォーマット（省略可）

  HULFT V4共通フォーマットの内容は、「表5.1 HULFT V4 共通フォーマットの内容」を参照してください。

-v5

  各機種HULFT V5共通フォーマット（省略可）

  HULFT V5共通フォーマットの内容は、「表5.2 HULFT V5 共通フォーマットの内容」を参照してください。

-v8

  各機種HULFT V8共通フォーマット（省略可）

  HULFT V8共通フォーマットの内容は、「表5.3 HULFT V8 共通フォーマットの内容」を参照してください。

-v84

  各機種HULFT V84共通フォーマット（省略可）

  HULFT V84共通フォーマットの内容は、「表5.4 HULFT V84 共通フォーマットの内容」を参照してください。

表5.1 HULFT V4 共通フォーマットの内容

項目名 | 桁数 | 開始位置 | 表示形式
--- | --- | --- | ---
ファイルID | 8 | 0 | 左詰め（8バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | 8 | スペース
ホスト名 | 8 | 10 | 左詰め（8バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | 18 | スペース
集配信開始日 | 10 | 20 | YYYY/MM/DD (*1)
| 2 | 30 | スペース
集配信開始時刻 | 8 | 32 | HH:MM:SS
| 2 | 40 | スペース
集配信終了時刻 | 8 | 42 | HH:MM:SS
| 2 | 50 | スペース
レコード件数 | 10 | 52 | 右詰め（10バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | 62 | スペース
データサイズ | 10 | 64 | 右詰め（10バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | 74 | スペース
ステータス | 12 | 76 | 999999-99999
| 2 | 88 | スペース
ホスト名 | 68 | 90 | 左詰め（68バイトに満たない場合はスペース詰め）

*1 | : | システム動作環境設定の日付形式（datefmt）の設定に従います。

表5.2 HULFT V5 共通フォーマットの内容

項目名 | 桁数 | 開始位置 | 表示形式
--- | --- | --- | ---
ファイルID | 8 | 0 | 左詰め（8バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | 8 | スペース
ホスト名 | 8 | 10 | 左詰め（8バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | 18 | スペース
集配信開始日 | 10 | 20 | YYYY/MM/DD (*1)
| 2 | 30 | スペース
集配信開始時刻 | 8 | 32 | HH:MM:SS
| 2 | 40 | スペース
集配信終了時刻 | 8 | 42 | HH:MM:SS
| 2 | 50 | スペース
レコード件数 | 18 | 52 | 右詰め（18バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | 70 | スペース
データサイズ | 18 | 72 | 右詰め（18バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | 90 | スペース
ステータス | 12 | 92 | 999999-99999
| 2 | 104 | スペース
接続形態 | 3 | 106 | LAN、PPP、またはSAN
| 2 | 109 | スペース
ホスト名 | 68 | 111 | 左詰め（68バイトに満たない場合はスペース詰め）

*1 | : | システム動作環境設定の日付形式（datefmt）の設定に従います。

表5.3 HULFT V8 共通フォーマットの内容

項目名 | 桁数 | 開始位置 | 表示形式
--- | --- | --- | ---
ファイルID | 50 | 0 | 左詰め（50バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | 50 | スペース
ホスト名 | 68 | 52 | 左詰め（68バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | 120 | スペース
集配信開始日 | 10 | 122 | YYYY/MM/DD (*1)
| 2 | 132 | スペース
集配信開始時刻 | 8 | 134 | HH:MM:SS
| 2 | 142 | スペース
集配信終了時刻 | 8 | 144 | HH:MM:SS
| 2 | 152 | スペース
レコード件数 | 18 | 154 | 右詰め（18バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | 172 | スペース
データサイズ | 18 | 174 | 右詰め（18バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | 192 | スペース
ステータス | 12 | 194 | 999999-99999
| 2 | 206 | スペース
接続形態 | 3 | 208 | LAN、PPP、またはSAN

*1 | : | システム動作環境設定の日付形式（datefmt）の設定に従います。

表5.4 HULFT V84 共通フォーマットの内容

項目名 | 桁数 | 開始位置 | 表示形式
--- | --- | --- | ---
ファイルID | 50 | 0 | 左詰め（50バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | 50 | スペース
ホスト名 | 68 | 52 | 左詰め（68バイトに満たない場合はスペース詰め）
| 2 | 120 | スペース
集配信開始日 | 10 | 122 | YYYY/MM/DD (*1)
| 2 | 132 | スペース
集配信開始時刻 | 8 | 134 | HH:MM:SS
| 2 | 142 | スペース
集配信終了時刻 | 8 | 144 | HH:MM:SS
| 2 | 152 | スペース
レコード件数 | 18 | 154 | 右詰め（18バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | 172 | スペース
データサイズ | 18 | 174 | 右詰め（18バイトに満たない場合は前ゼロ付加）
| 2 | 192 | スペース
ステータス | 12 | 194 | 999999-99999
| 2 | 206 | スペース
接続形態 | 3 | 208 | LAN、PPP、またはSAN
| 2 | 211 | スペース
ファイル名 | 200 | 213 | 左詰め（200バイトに満たない場合はスペース詰め）

*1 | : | システム動作環境設定の日付形式（datefmt）の設定に従います。

## 表示例

- 配信履歴の出力（utllist -s）

      FILEID    HOST NAME START DAY   START TIME END TIME   RECORDS  STATUS   CONNECT

      TEST1     SUN01.HO  2014/12/10  17:23:52   17:23:52          0 0250-0301   LAN
      TEST2     SUN01.HO  2014/12/11  17:52:17   17:52:18       1200 0000-0000   LAN

- 集信履歴の出力（utllist -r）

      HOST NAME FILEID    START DAY   START TIME END TIME   RECORDS  STATUS   CONNECT

      SUN01.HO  TEST1     2014/12/10  17:23:52   17:23:52          0 0301-0307   LAN
      SUN01.HO  TEST2     2014/12/11  17:52:17   17:52:18       1200 0000-0000   LAN

- 配信履歴のホスト名68バイト出力（utllist -s -l）

      FILEID    HOST NAME START DAY   START TIME END TIME   RECORDS  STATUS   CONNECT

      TEST1     SUN01.HONSYO.CO.JP
                          2014/12/10  17:23:52   17:23:52          0 0250-0301   LAN
      TEST2     SUN01.HONSYO.CO.JP
                          2014/12/11  17:52:17   17:52:18       1200 0000-0000   LAN

- 集信履歴のホスト名68バイト出力（utllist -r -l）

      HOST NAME FILEID    START DAY   START TIME END TIME   RECORDS  STATUS   CONNECT

      SUN01.HONSYO.CO.JP
                TEST1     2014/12/10  17:23:52   17:23:52          0 0301-0307   LAN
      SUN01.HONSYO.CO.JP
                TEST2     2014/12/11  17:52:17   17:52:18       1200 0000-0000   LAN

- 配信履歴のV4共通フォーマット出力（utllist -s -c）

      TEST1     SUN01.HO  2014/12/10  17:23:52  17:23:52  0000000000  0000000000  331701-00003  SUN01.HONSYO.CO.JP
      TEST2     SUN01.HO  2014/12/11  17:52:17  17:52:18  0000001200  0000120000  000000-00000  SUN01.HONSYO.CO.JP

- 集信履歴のV5共通フォーマット出力（utllist -r -v5）

      TEST1     SUN01.HO  2014/12/10  17:23:52  17:23:52  000000000000000000  000000000000000000  121514-00000  LAN  SUN01.HONSYO.CO.JP
      TEST2     SUN01.HO  2014/12/11  17:52:17  17:52:18  000000000000001200  000000000000120000  000000-00000  LAN  SUN01.HONSYO.CO.JP

- 配信履歴のV8共通フォーマット出力（utllist -s -v8）

      TEST000000000000012345678                           SUN01.HONSYO.CO.JP                                                    2014/12/10  17:23:52  17:23:52  000000000000000000  000000000000000000  331701-00003  LAN
      TEST0000000000000123456789ABCDEFG                   SUN01.HONSYO.CO.JP                                                    2014/12/11  17:52:17  17:52:18  000000000000001200  000000000000120000  000000-00000  LAN

- 集信履歴のV8共通フォーマット出力（utllist -r -v8）

      TEST000000000000012345678                           SUN01.HONSYO.CO.JP                                                    2014/12/10  17:23:52  17:23:52  000000000000000000  000000000000000000  121514-00000  LAN
      TEST0000000000000123456789ABCDEFG                   SUN01.HONSYO.CO.JP                                                    2014/12/11  17:52:17  17:52:18  000000000000001200  000000000000120000  000000-00000  LAN

- 配信履歴のV84共通フォーマット出力（utllist -s -v84）

      TEST000000000000012345678                           SUN01.HONSYO.CO.JP                                                    2017/12/29  17:23:52  17:23:52  000000000000000000  000000000000000000  331701-00003  LAN  /users/home/p999/hulft/jinji01
      TEST0000000000000123456789ABCDEFG                   SUN01.HONSYO.CO.JP                                                    2017/12/30  17:52:17  17:52:18  000000000000001200  000000000000120000  000000-00000  LAN  /users/home/p999/hulft/jinji02

- 集信履歴のV84共通フォーマット出力（utllist -ｒ -v84）

      TEST000000000000012345678                           SUN01.HONSYO.CO.JP                                                    2017/12/29  17:23:52  17:23:52  000000000000000000  000000000000000000  121514-00000  LAN  /users/home/p999/hulft/jinji01
      TEST0000000000000123456789ABCDEFG                   SUN01.HONSYO.CO.JP                                                    2017/12/30  17:52:17  17:52:18  000000000000001200  000000000000120000  000000-00000  LAN  /users/home/p999/hulft/jinji02

注意

「-c」、「-v5」、「-v8」、または「-v84」のパラメーターを指定した場合、ヘッダーは出力されません。