# 配信管理情報

配信するファイルのファイル情報を登録します。以下の登録方法があります。

- HULFT管理画面による登録

  ⇒「配信管理情報を操作する」参照

- パラメーターファイル指定によるコマンド登録

  ⇒「管理情報バッチ登録コマンド」参照

## 項目一覧

以下の表の「省略」は、HULFT管理画面による登録の場合の値です。コマンド登録の場合、省略可否がHULFT管理画面とは異なる場合があります。

コマンド登録の場合の省略可否については、「管理情報バッチ登録コマンド」を参照してください。

表2.1 配信管理情報項目一覧

項目値 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
画面 | ファイル
ファイルID | SNDFILE |  | 英大文字数字および“_” | × | 50バイト以内
コメント | COMMENT |  | 文字 | ○ | 60バイト以内
配信管理情報更新画面
| 配信ファイル名 | FILENAME |  | 英数字 | × | 200バイト以内
転送タイプ | TRANSTYPE |  | F、B、T、M | × |
M/フォーマットID | FMTID |  | 英数字および“_” | ○ | 50バイト以内
圧縮方式 | COMP | N | N、1、2、3、4 | × |
圧縮単位 | COMPSIZE | 0 | 0、1～32760 | ○ | 単位:バイト
圧縮モード | COMPMODE |  | S、D、C | ○ |
コード変換 | KJCHNGE |  | S、R、N | × |
EBCDICセット | CODESET | 0 | 0、A～I、V～X | ○ |
配信ファイルの扱い | CLEAR | K | K、C、D、L | ○ |
転送グループID | GRPID |  | 英数字および“_” | ○ | 50バイト以内
配信前ジョブID | PREJOBID |  | 英数字および“_” | ○ | 50バイト以内
正常時ジョブID | JOBID |  | 英数字および“_” | ○ | 50バイト以内
異常時ジョブID | EJOBID |  | 英数字および“_” | ○ | 50バイト以内
配信管理情報更新画面（拡張）
| 連携DBID | DBID |  | CSV | ○ | 「CSV」の文字列のみ(*1)
転送間隔 | INTERVAL | 0 | 0～32760 | ○ | 単位:ミリ秒
転送優先度 | TRANSPRTY | 50 | 1～256 | × |
転送ブロック長 | BLOCKLEN | 0 | 0、128～65520 | × | 単位:バイト
転送ブロック数 | BLOCKCNT | 0 | 0～99 | × |
シフトコードの扱い | SHIFTTRANSACT | Y | Y、N | ○ |
暗号キー（高強度暗号強制モードが無効）(*2) | PASSWORD |  | 英数字 | ○ | 8～20バイト
暗号キー（高強度暗号強制モードが有効）(*3) | 16進文字列 | × | 64桁

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

*1 | : | 転送タイプに“F（FORMAT）”または“M（MULTI-FMT）”を選択した場合に設定できます。
*2 | : | システム動作環境設定の高強度暗号強制モード（strongkeymode）で“0（無効）”を設定した場合に設定できます。
*3 | : | システム動作環境設定の高強度暗号強制モード（strongkeymode）で“1（有効）”を設定した場合に設定する必要があります。

## 各項目の説明

配信管理情報に設定する各項目について説明します。（ ）内はパラメーターファイル使用時に指定する項目名です。

ファイルID（SNDFILE）

  配信するファイルを認識するためのID

コメント（COMMENT）

  配信するファイルに対するコメント

### 配信管理情報更新画面

配信ファイル名（FILENAME）

  Linux上に格納されている配信ファイル

  絶対パスで指定します。

  HULFT10のEnterpriseグレードを導入した環境ではネットワーク資源を利用したファイルを指定できます。詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : ネットワークファイルについて

転送タイプ（TRANSTYPE）

  配信するファイルのデータタイプ

  F（FORMAT）

    : フォーマットデータ

  B（BINARY）

    : バイナリデータ

  T（TEXT）

    : テキストデータ

  M（MULTI-FMT）

    : マルチフォーマットデータ

M/フォーマットID（FMTID）

  配信するファイルのフォーマットまたはマルチフォーマットが登録されているID

  フォーマットIDの詳細は「フォーマット情報」を参照してください。

  マルチフォーマットIDの詳細は「マルチフォーマット情報」を参照してください。

  転送タイプが“F（FORMAT）”の場合はフォーマットID、“M（MULTI-FMT）”の場合はマルチフォーマットIDが必須です。

圧縮方式（COMP）

  ファイルを転送するときの圧縮の種類

  N（NO）

    : 圧縮なし

  1

    : 横圧縮（レコード内圧縮）

  2

    : 縦横圧縮（レコード間圧縮）

  3

    : DEFLATE圧縮

  4

    : Zstandard圧縮

圧縮単位（COMPSIZE）

  バイナリファイルを圧縮するときのレコード単位

  値が大きいほど、高速に処理を行います（ただし、メモリーを消費します）。

  以下の場合は省略できません。

  - 転送タイプが“B（BINARY）”で圧縮方式が“1（横圧縮（レコード内圧縮））”の場合

  - 転送タイプが“B（BINARY）”で圧縮方式が“2（縦横圧縮（レコード間圧縮））”の場合

圧縮モード （COMPMODE）

  DEFLATE圧縮時またはZstandard圧縮時に使用する圧縮モード

  圧縮方式（COMP）で“3（DEFLATE圧縮）”または”4（Zstandard圧縮）”を指定した場合のみ、設定できます。

  S

    : 圧縮速度優先

  D

    : 標準

  C

    : 圧縮率優先

  省略すると“D（標準）”が設定されます。

コード変換（KJCHNGE）

  配信するファイルのコード変換の指定

  S

    : 配信側ホストで変換

  R

    : 集信側ホストで変換

  N

    : 変換せずに配信

EBCDICセット（CODESET）

  1バイトコードを変換するときに使用するEBCDIC系コードセット

  集信側ホスト（相手ホスト）のEBCDICセットを指定します。

  0

    : 自動

  A

    : EBCDICカナ文字

  B

    : EBCDIC英小文字

  C

    : EBCDIC-ASCII

  D

    : EBCDIC-ASPEN

  E

    : IBM英小文字

  F

    : IBM英小文字拡張

  G

    : NECカナ文字

  H

    : IBMカナ文字拡張

  I

    : 中国語簡体字拡張

  V

    : ユーザーテーブル1

  W

    : ユーザーテーブル2

  X

    : ユーザーテーブル3

  省略すると“0（自動）”が設定されます。

  この設定は、集信側ホストがEBCDIC系コードセットで、配信側変換の場合に有効です。

  = 備考 =

  “D（ASPEN）”および“G（NECカナ文字）”は非推奨です。

  “D（ASPEN）”または“G（NECカナ文字）”を指定すると、変換できなくなる可能性があります。

  その他のコードセットをご利用ください。

配信ファイルの扱い（CLEAR）

  配信ファイルの配信中の排他制御と、正常終了したときの処置

  K（KEEP）

    : 配信中はロックを行わず、正常終了後ファイルを保存

  C（CLEAR）

    : 配信中はロックを行い、正常終了後0バイトファイルになる

  D（DELETE）

    : 配信中はロックを行い、正常終了後ファイルを削除

  L（LOCK）

    : 配信中はロックを行い、正常終了後ファイルを保存

  省略すると“K（KEEP）”が設定されます。

転送グループID（GRPID）

  配信するファイルの配信先が登録されているID

  転送グループIDの詳細は「転送グループ情報」を参照してください。

配信前ジョブID（PREJOBID）

  配信を行う前に起動するジョブID

  ジョブIDの詳細は「ジョブ起動情報」を参照してください。

  省略すると、ジョブは起動されません。

正常時ジョブID（JOBID）

  ファイルの配信が正常終了したときに起動するジョブID

  ジョブIDの詳細は「ジョブ起動情報」を参照してください。

  省略すると、ジョブは起動されません。

異常時ジョブID（EJOBID）

  ファイルの配信が異常終了したときに起動するジョブID

  ジョブIDの詳細は「ジョブ起動情報」を参照してください。

  省略すると、ジョブは起動されません。

### 配信管理情報更新画面（拡張）

連携DBID（DBID）

  配信されたデータの集信側での連携

  CSV

    : 集信側で集信ファイルをCSV形式変換する

  集信側（UNIX、Linux、NonStop、およびWindows）で集信ファイルをCSV形式受信する場合、“CSV”を指定します。

  省略すると、CSV形式受信は行われません。

  連携する場合は、転送タイプ（TRANSTYPE）に“F（FORMAT）”または“M（MULTI-FMT）”を指定してください。

転送間隔（INTERVAL）

  転送単位（転送ブロック長×転送ブロック数）ごとの間隔

  省略すると“0”が設定されます。

転送優先度（TRANSPRTY）

  ファイル転送を起動するときの待ち行列での優先度

  優先度は、小さい数字ほど高くなります。

転送ブロック長（BLOCKLEN）

  1ブロックを転送するときの長さ

  転送ブロック長（BLOCKLEN）と転送ブロック数（BLOCKCNT）の積が65520を超える値は設定できません。

転送ブロック数（BLOCKCNT）

  一度に転送するブロック数

  転送ブロック長（BLOCKLEN）と転送ブロック数（BLOCKCNT）の積が65520を超える値は設定できません。

シフトコードの扱い（SHIFTTRANSACT）

  EBCDIC系コードセットとコード変換を行うときのシフトコードの扱い

  Y

    : シフトコードを付加する

  N

    : シフトコードを付加しない

  省略すると“Y（シフトコードを付加する）”が設定されます。

暗号キー（高強度暗号強制モードが無効）（PASSWORD）

  データを暗号化するキー

  配信するファイルにセキュリティをかけることができます。相手ホストの集信管理情報に設定されている暗号キーと同じ暗号キーを設定してください。

  省略すると、ファイルは暗号化されません。

暗号キー（高強度暗号強制モードが有効）（PASSWORD）

  データを暗号化するキー

  配信するファイルにセキュリティをかけることができます。相手ホストの集信管理情報に設定されている暗号キーと同じ暗号キーを設定してください。

  暗号キーの値を必ず指定してください。集信側が高強度暗号強制モードでない場合は転送エラーになります。

## 設定時の注意点

ファイルID（SNDFILE）に“_INSTANT_TRANSFER_”というファイルIDは登録できません。

圧縮方式

以下の場合、圧縮方式（COMP）に“3（DEFLATE圧縮）”を指定しても非圧縮で転送されます。

- 集信側ホストがVer.8未満の場合

- 詳細ホスト情報のHULFT7通信モードで“Y（有効）”を指定した場合

以下の場合、圧縮方式（COMP）に“Zstandard圧縮（4）”を指定してもDEFLATE圧縮で転送されます。

- 集信側ホストがVer.8以降、Ver.10未満の場合

- システム動作環境の圧縮方式の選択（COMP SELEVTION）で“共通圧縮方式（C）”を指定した場合

  非圧縮で転送したい場合は、システム動作環境の圧縮方式の選択（COMP SELEVTION）に“圧縮なし（N）”を指定し、配信プロセスを再起動してください。

以下の場合、圧縮方式（COMP）に“Zstandard圧縮（4）”を指定しても非圧縮で転送されます。

- 詳細ホスト情報の「HULFT7通信モード」で“有効（Y）”を指定した場合

圧縮単位

以下の場合、圧縮単位（COMPSIZE）に“0”を指定しても圧縮されます。

- 圧縮方式（COMP）が“DEFLATE圧縮（3）”または“Zstandard圧縮（4）”の場合

圧縮モード

圧縮方式（COMP）に以下の設定値のいずれかを選択した場合、この項目は指定できません。

- N（圧縮なし）

- 1（横圧縮）

- 2（縦横圧縮）

コード変換

- 集信側ホストがVer.8.4未満のHULFT for Mainframeで、かつ、集信側ホストのシステム動作環境設定の転送コードセットに“8（UTF-8）”が設定されている場合、“R（集信側ホストで変換）”を指定することはできません。

- 配信側ホストと集信側ホストがともにVer.8.4以降の場合、コード変換（KJCHNGE）に“S（配信側ホストで変換）”を指定しても集信側変換に切り替わる場合と、コード変換（KJCHNGE）に“R（集信側ホストで変換）”を指定しても配信側変換に切り替わる場合があります。詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : 配信側変換と集信側変換の自動切り替え

配信ファイルの扱い

- 配信ファイルの扱いを“K（KEEP）”以外に設定すると、同報配信はできません。

- システム動作環境設定の転送関連ファイルの削除モード（trnsfr_file_del）に“復元不可能モード（1）”を指定していた場合、処理中に配信データを削除する必要があるときは、復元不可能な状態で削除されます。

転送ブロック長と転送ブロック数

転送ブロック長（BLOCKLEN）と転送ブロック数（BLOCKCNT）に“0"を設定すると、HULFTが転送単位（転送ブロック長×転送ブロック数）のサイズを自動的に最適化します。

ただし、転送ブロック長（BLOCKLEN）と転送ブロック数（BLOCKCNT）のどちらか一方のみに“0”を指定した場合は、エラーとなります。

詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : 転送設定の自動最適化

メッセージ置換

メッセージ置換を行える項目は以下のとおりです。

以下の項目に“$MSG0”～“$MSG5”または“$MSGL0”～“$MSGL1”を指定することにより、配信要求時に指定したメッセージや集信側にて送信要求時に指定されたメッセージに置換します。

- 配信ファイル名

- 転送グループID

- 配信前ジョブID

- 正常時ジョブID

- フォーマットID

- マルチフォーマットID

相手ホストの言語設定によっては、メッセージの置換が正しく行われず、転送に失敗する場合があります。

メッセージ送信の注意点については、以下を参照してください。

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : メッセージ送信

MF-IBMi系機種に中国語データを配信する場合

EBCDICセット（CODESET）に“I（中国語簡体字拡張）”を設定してください。

システム動作環境設定の転送コードセット（cs4trnsfr）に“G（GB18030）”または“8（UTF-8）”が設定されていることを確認してください。

EBCDICセットを“自動”に設定した場合の動作

EBCDICセット（CODESET）に“0（自動）”を設定した場合、ファイル転送時の1バイトコード変換で実際に使用されるEBCDICセットの値は、以下のように決定されます。

表2.2 自動的に決定されるEBCDICセットの値

自ホストの転送コードセット | 相手ホストの転送コードセット
--- | ---
UTF-8 | SHIFT-JIS | EUC-JP | GB18030 | IBM 漢字 | JEF | IBM 簡体字
SHIFT-JIS | － | － | － | × | F | A | ×
EUC-JP | － | － | － | × | F | A | ×
UTF-8 | － | － | － | － | F | A | I
GB18030 | － | × | × | － | × | × | I

－ | : | EBCDICセットの値は、ファイル転送時のコード変換で使用されない
× | : | ファイル転送時にコード変換できない組み合わせ
A | : | EBCDICカナ文字
F | : | IBM英小文字拡張
I | : | 中国語簡体字拡張

自ホストのコードセットを登録するシステム動作環境設定の転送コードセット（cs4trnsfr）の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル : コード変換関連設定

相手ホストのコードセットを登録する転送コードセット（KCODETYPE）の詳細は、「詳細ホスト情報」を参照してください。