# 詳細ホスト情報一覧画面

登録されている詳細ホスト情報の一覧が表示されます。

     詳細ホスト情報一覧                                         ESC ：前画面
                                                                ↑↓：スクロール
     ホスト名                                                         000001/000008
         HOST0001

     ホスト名 ホスト種 転送コードセット 集信ポートNo.  要求受付ポートNo. 接続形態
     -----------------------------------------------------------------------------
     HOST0001  Win       SHIFT-JIS     30800          31800              LAN
     HOST01.h  HOST      IBM Kanji     30000          31000              LAN
     HOST02.h  IBM i     IBM ZH-HANS   55000          57000              LAN
     host01    Linux/UX  UTF-8         30800          31800              LAN
     host02    Win       SHIFT-JIS     30000          31000              LAN
     host10    Linux/UX  UTF-8         30000          31000              LAN
     server01  Linux/UX  EUC-JP        55000          57000              LAN

画面4.34 詳細ホスト情報一覧画面

<各項目の説明>

ホスト名

  登録されている詳細ホスト情報のホスト名（先頭8バイト）が表示されます。

ホスト種

  ホスト名に登録されているホスト種が表示されます。

  HOST

    : 汎用機

  Linux/UX

    : Linux/UNIX/NonStop/Container

  Win

    : Windows

  IBM i

    : IBM i

転送コードセット

  ホスト名に登録されている文字コードが表示されます。

  SHIFT-JIS

    : Shift-JIS

  EUC-JP

    : EUC-JP

  UTF-8

    : UTF-8

  JEF

    : JEF

  IBM Kanji

    : IBM漢字

  GB18030

    : GB18030

  IBM ZH-HANS

    : IBM簡体字

集信ポートNo.

  ホスト名に登録されている集信ポートNo.が表示されます。

要求受付ポートNo.

  ホスト名に登録されている要求受付ポートNo.が表示されます。

接続形態

  ホスト名のホストが接続している形態が表示されます。

  LAN

    : LAN接続

= 備考 =

一覧のホスト名は先頭8バイトのみ表示されます。

カーソルを特定のレコードに合わせると、該当するホスト名の全体が、一覧ヘッダー部のホスト名に表示されます。

## 詳細ホスト情報更新画面

詳細ホスト情報の登録、変更、削除、および複写を行います。

     詳細ホスト情報更新            Ctr+p：詳細ホスト情報複写    ESC   ：キャンセル
                                   Ctr+d：詳細ホスト情報削除    TAB   ：項目移動
                                   Ctr+s：次画面
     ホスト名：host01
     ホスト種            : L (H:汎用機  L:Linux/UNIX  W:Windows I:IBM i)
     転送コードセット    : 8 (S:SHIFT-JIS  E:EUC-JP  8:UTF-8  J:JEF  I:IBM漢字
                              G:GB18030  C:IBM簡体字)
     日本語規格          : 1 (0:78JIS  1:83JIS)
     集信ポートNo.       : 30800
     要求受付ポートNo.   : 31800
     接続形態            : L (L:LAN)
     HULFT7通信モード    : N (Y:有効  N:無効)
     ホスト別配信多重度  : 0

     コメント :

画面4.35 詳細ホスト情報更新画面

     詳細ホスト情報更新            Ctr+s：前画面                ESC   ：キャンセル
                                                                TAB   ：項目移動

     ホスト名：host01

                            <<PROXYサーバ>>
     PROXYサーバ名

     PROXYポートNo.   : 40000

                            <<セキュリティ関連設定情報>>
     送信要求・再送要求受付許可         : Y (Y: 許可する  N: 拒否する )
     集信後ジョブ結果参照要求受付許可   : Y (Y: 許可する  N: 拒否する )
     ジョブ実行結果通知受付許可         : Y (Y: 許可する  N: 拒否する )
     リモートジョブ実行受付許可         : Y (Y: 許可する  N: 拒否する )
     簡易転送受付許可                   : N (Y: 許可する  N: 拒否する )
     ユーザの通知                       : N (Y: 通知する  N: 通知しない)

     コメント :

画面4.36 詳細ホスト情報更新画面（拡張）

各項目の詳細は「詳細ホスト情報」を参照してください。