# 転送グループ情報の項目一覧

転送先（相手ホスト）をグループ化して登録します。

1転送グループに指定できるホスト名の数は1000ホストです。

登録方法は、「転送グループ情報を操作する」を参照してください。

## 項目一覧

表4.43 転送グループ情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
画面 | ファイル
転送グループID | GRP |  | 英数字および“_” | × | 50バイト以内
コメント | COMMENT |  | 文字 | ○ | 60バイト以内(*1)
ホスト名 | SERVER DEF～DEFEND |  | 英数字と一部の記号 (*2) | × | 68バイト以内

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

*1 | : | HULFT Manager管理画面では、60文字まで入力できます。接続先ホストがHULFT Ver.8.1以降の場合、入力した文字のサイズは、接続先ホストのHULFTで設定されているコードセットに従ってチェックされます。チェックされたサイズが備考に記載されたサイズであれば、入力した文字はHULFTに保存されます。
*2 | : | 「-（ハイフン）」「.（ピリオド）」のみ指定可能です。 なお、HULFT-HUBを利用する場合、“_（アンダーバー）”を含むホスト名が設定される場合があります。 これはHULFT-HUBがHULFTを管理するために使用するもので、通常の転送ではホスト名に“_（アンダーバー）”を使用できません。

## 各項目の説明

転送グループ情報に設定する各項目について説明します。（ ）内はパラメーターファイル使用時に指定する項目名です。

転送グループID（GRP）

  登録したホストのグループを認識するためのID

  この転送グループIDと配信管理情報、集信管理情報の転送グループIDが関連づけされます。

コメント（COMMENT）

  転送グループに対するコメント

ホスト名（SERVER DEF～DEFEND）

  配信または集信の相手ホスト名

## 設定時の注意点

ホスト名

同一ホスト名を1転送グループに重複して登録できません。

## 運用時の注意点

複数のホストを登録した場合の動作

配信管理情報の転送グループIDに複数のホストを登録した場合の動作は、配信要求と送信要求で異なります。

配信要求

  転送グループIDに登録されたすべてのホストに配信します（同報配信）。

送信要求

  送信要求を発行したホストにだけ配信します。

  送信要求を発行したホストが転送グループIDに登録されていない場合はエラーになります。