# エラーコードがFFのときの詳細コード

    10022 参照したWindows Socketsはサポートされていません。

対処）

  管理ホスト情報の設定画面で要求受付ポート番号が正しく登録されているか確認してください。Windows SocketsがVersion1.1か確認してください。

    10024 使用可能なファイルディスクリプタがありません。

対処）

  接続しているホストの数を減らしてください。他のアプリケーションで使用しているファイルを閉じてください。

    10036 他の処理で通信中です。

対処）

  他の画面が通信を完了するまでお待ちください。

    10038 接続は解除されています。

対処）

  接続し直してください。

    10047 指定されたアドレスファミリーは使用できません。

対処）

  ネットワーク環境が正しい（IPV6スタックが使用可能）か確認してください。

    10048 指定のIPアドレスはすでに使用されています。

対処）

  指定されたIPアドレスが重複していないか確認してください。

    10049 指定されたIPアドレスが不正です。

対処）

  ネットワーク管理者に連絡の上、正しいIPアドレスを使用してください。

    10050 ネットワークサブシステムで障害が発生しました。

対処）

  ネットワークサブシステムが正常に動作しているかを確認してください。

    10051 現在このホストからネットワークに接続することはできません。

対処）

  TCP/IPの設定（IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイなど）が正しいか確認してください。

    10052 ホストヘの接続はタイムアウトしました。

対処）

  回線上に異常はないか確認してください。

    10053 接続は解除されています。

対処）

  タイムアウトまたはエラーによって、回線が切断されました。回線に異常はないか確認してください。

    10054 要求受付プログラムへの接続に失敗しました。

対処）

  接続先ホストによって接続はリセットされました。接続先ホストのHULFTの要求受付プロセスが起動されているか確認してください。管理ホストの設定画面で指定したIPアドレス、要求受付ポート番号は正しいか確認してください。

    10055 メモリー不足です。

対処）

  ソケット通信用のバッファーを確保できません。接続しているホストの数を減らしてください。他のアプリケーションを終了してください。

    10056 接続されています。

対処）

  接続されている状態で、接続開始処理を行いました。そのまま続行してください。

    10057 接続は解除されています。

対処）

  接続し直してください。

    10058 接続は解除されています。

対処）

  接続し直してください。

    10060 要求受付プログラムヘの接続でタイムアウトしました。

内容）

  ホストへの接続を試みましたが、タイムアウトしたため、接続を確立できませんでした。

対処1）

  接続先のホストの電源が入っているか確認してください。

対処2）

  TCP/IPの設定を確認してください。

対処3）

  回線が接続されているか確認してください。

対処4）

  指定したIPアドレスは正しいか確認してください。

対処5）

  接続先ホストの処理が遅い場合には、ソケットリードタイムアウトの値を長くし、コネクションリトライ回数の値を増やしてください。

対処6）

  接続先が汎用機の場合には、TISPなどがHULFT Managerのインストールされているパソコンを認識できる設定になっているか確認してください。

    10061 接続先ホストの要求受付プログラムが起動されていません。

対処）

  接続先ホストによって接続要求は、拒否されました。接続先ホストのHULFTの要求受付プログラムが起動されているか確認してください。管理ホストの設定画面で指定したIPアドレス、要求受付ポート番号は正しいか確認してください。

    10065 ホストに到達できません。

対処）

  TCP/IPの設定で、IPアドレス、サブネットマスクが正しいか確認してください。

    10091 ネットワークサブシステムが起動されていません。

対処1）

  ネットワークサブシステムが使用不可能です。TCP/IPプロトコルが起動されているか確認してください。

対処2）

  ルータがダウンしていないか確認してください。

    10092 参照したWindows Socketsはサポートされていません。

対処）

  参照したWindows Socketsは、サポートされていません。Windows SocketsがVersion1.1か確認してください。

    10093 通信開始処理が行われていません。

対処）

  接続し直してください。

    11001 ホスト名が見つかりません。

対処）

  自ホスト名（ローカルホスト名）が見つかりません。HOSTSファイルに自ホスト名が登録されているか確認してください。TCP/IPの設定が正しいか確認してください。

    11002 ホスト名が見つかりません。

対処）

  自ホスト名（ローカルホスト名）が見つかりません。HOSTSファイルに自ホスト名が登録されているか確認してください。TCP/IPの設定が正しいか確認してください。

    11004 自ホスト名の取得に失敗しました。

対処）

  自ホスト名（ローカルホスト名）が見つかりません。HOSTSファイルに自ホスト名が登録されているか確認してください。TCP/IPの設定が正しいか確認してください。

    20000 参照したWindows Socketsはサポートされていません。

対処）

  参照したWindows Socketsは、サポートされていません。Windows SocketsがVersion1.1か確認してください。

    20001 ホスト名が見つかりません。

対処）

  自ホスト名（ローカルホスト名）が見つかりません。HOSTSファイルに自ホスト名が登録されているか確認してください。TCP/IPの設定が正しいか確認してください。

    20003 データを正常に受信できませんでした。

対処）

  回線に異常はないか確認してください。

    20004 データを正常に送信できませんでした。

対処）

  回線に異常はないか確認してください。

    20005 データを正常に送受信できませんでした。

対処）

  回線に異常はないか確認してください。

    20007 データを正常に送信できませんでした。

対処）

  回線に異常はないか確認してください。

    20008 データを正常に受信できませんでした。

対処）

  回線に異常はないか確認してください。接続先ホストで異常はないか確認してください。

    20009 アプリケーションエラーです。

対処）

  再起動してください。

    20010 通信開始処理が行われていません。

対処）

  接続し直してください。

    20011 接続先ホストからの応答がないため、データの受信でタイムアウトしました。

対処）

  接続先ホストで異常はないか確認してください。HULFT Managerの「ソケットリードタイムアウト」の時間を長く設定してください。

    20012 接続先アドレスの取得に失敗しました。

対処）

  名前解決のときの環境を確認してください。

    30005 システムが不安定になりました。

対処）

  HULFT Managerを立ち上げ直してください。

    30099 システムが不安定になりました。

対処）

  HULFT Managerを立ち上げ直してください。

    40000 相手接続先ホストによってキャンセルされました。

対処）

  接続先ホストで異常はないか確認してください。 接続先ホストの要求受付履歴を確認してください。

    40020 HULADMINサービスが接続先ホストにインストールされていません。

対処）

  接続先ホストにHULFT Manager接続オプションがインストールされていません。接続先ホストにHULFT Manager接続オプションをインストールしてください。

    40101 接続先ホストでメモリー不足となりました。

対処）

  接続先ホストでメモリー不足となりました。接続先ホストのHULFTの動作環境を確認してください。

    40332 接続先ホストのHOSTSファイルにホスト名が未登録です。

対処）

  接続先ホストのHOSTSファイルに自ホスト名を登録してください。

    40333 接続先ホストの要求受付プロセスで接続タイムアウトが発生（リードタイムアウト）となりました。

対処）

  接続先ホストで要求受付プロセスのタイムアウト時間を長く設定してください。

    40440 接続先ホストの詳細ホスト情報に自ホスト名が未登録です。

対処）

  接続先ホストの詳細ホスト情報に自ホスト名を登録してください。

    40450 接続先ホストの要求受付プログラムが起動されていません。

対処）

  接続先ホストによって接続要求は、拒否されました。接続先ホストのHULFTの要求受付プログラムが起動されているか確認してください。

    40452 接続先ホストの要求受付プログラムが起動されていません。

対処）

  接続先ホストによって接続要求は、拒否されました。接続先ホストのHULFTの要求受付プログラムが起動されているか確認してください。

    40474 多重度オーバーが発生しました。

対処）

  負荷状況を確認し、多重度に空きがあるタイミングで接続してください。

    40482 HULADMINサービスが接続先ホストにインストールされていません。

対処）

  接続先ホストにHULFT Manager接続オプションがインストールされていません。接続先ホストにHULFT Manager接続オプションをインストールしてください。

    40736 接続先ホストのホストファイルにホスト名が未登録です。

対処）

  接続先ホストのホストファイルに自ホスト名を登録してください。

    40881 HULADMINサービスが接続先ホストにインストールされていません。

対処）

  接続先ホストにHULFT Manager接続オプションがインストールされていません。接続先ホストにHULFT Manager接続オプションをインストールしてください。