# 詳細ホスト情報（i5OS）

配信側のホストまたは集信側のホストの詳細情報を登録します。

FireWallを構築している環境で、「HULFT FireWall」を導入されている場合は、インターネットパネルの登録が必要です。

## 項目一覧

表6.46 詳細ホスト情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
ホスト名 |  | 英数字と一部の記号 (*1) | × | 先頭英字の68バイト以内
コメント |  | 文字 |  | 60バイト以内
ホスト種 | IBMi | (*2) | × |
漢字コード種 | IBM | (*2) | × |
集信ポートNo. | 30000 | 1～65535 | × |
要求受付ポートNo. | 31000 | 1～65535 | × |
ホスト別配信多重度 | 0 | 0～99999 | ○ |
JIS年度 | 83JIS | (*2) | × |
自ネットPROXYサーバ名 |  | 英数字 | ○ | 68バイト以内 (*3)
自ネットPROXYポートNo. | 33000 | 1～65535 | ○ | (*3)
相手ネットPROXYサーバ名 |  | 英数字 | ○ | 68バイト以内 (*3)
相手ネットPROXYポートNo. | 33000 | 1～65535 | ○ | (*3)
送信要求・再送要求受付許可 | する | (*2) | ○ |
集信後ジョブ結果参照要求受付許可 | する | (*2) | ○ |
ジョブ実行結果通知受付許可 | する | (*2) | ○ |
リモートジョブ実行受付許可 | する | (*2) | ○ |
ユーザの通知 | 通知しない | (*2) | ○ |

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

*1 | : | “-（ハイフン）”、“.（ピリオド）”のみ設定可能です。ただし、HULFT-HUBが“_（アンダーバー）”を設定する場合があります。
*2 | : | 画面で選択
*3 | : | HULFT-HUB Server経由で配信および集信する場合には、HULFT-HUBシステムが自動的に設定します。

## 各項目の説明

詳細ホスト情報に設定する各項目について説明します。

ホスト名

  配信側または集信側のホスト名

  配信する場合、このホスト名と転送グループ情報のホスト名が関連づけされます。

  集信する場合、このホスト名と配信側の自ホスト名が関連づけされます。

コメント

  ホストに対するコメント

ホスト種

  上記ホスト名のホスト種

  汎用機

    : Mainframe

  Linux/UNIX

    : Linux/UNIX/NonStop

  Windows

    : Windows

  IBMi

    : IBM i

漢字コード種

  上記ホスト名の漢字コード種

  - SHIFT-JIS

  - JEF

  - EUC

  - IBM

  - KEIS

  - NEC

  - UTF-8

集信ポートNo.

  集信受付ジョブが使用するポート番号

要求受付ポートNo.

  要求受付ジョブが使用するポート番号

ホスト別配信多重度

  上記ホストへの配信多重度

  “0”を設定した場合、ホスト別配信多重度の制御は行いません。

  省略すると“0”が設定されます。

  「ホスト別配信多重度」には、システム動作環境設定の「配信ジョブの多重度」以下の値を設定するようにしてください。

JIS年度

  上記漢字コードのJIS年度

  - 78JIS

  - 83JIS

自ネットPROXYサーバ名

  自分のネットワークに接続された「HULFT FireWall」が起動しているサーバー名

  ローカルネットワークから「HULFT FireWall」へ接続するときに必要です。

  注意

  HULFT-HUB Server経由で配信および集信する場合には、HULFT-HUBシステムが自動的に設定します。

自ネットPROXYポートNo.

  自分のネットワークに接続された「HULFT FireWall」が使用するポート番号

  ローカルネットワークから「HULFT FireWall」へ接続するときに必要です。

  注意

  HULFT-HUB Server経由で配信および集信する場合には、HULFT-HUBシステムが自動的に設定します。

相手ネットPROXYサーバ名

  相手のネットワークの「HULFT FireWall」が起動しているサーバー名

  グローバルネットワーク（インターネット）から「HULFT FireWall」へ接続するときに必要です。

  注意

  HULFT-HUB Server経由で配信および集信する場合には、HULFT-HUBシステムが自動的に設定します。

相手ネットPROXYポートNo.

  相手ネットPROXYサーバーの「HULFT FireWall」が使用するポート番号

  グローバルネットワーク（インターネット）から「HULFT FireWall」へ接続するときに必要です。

  注意

  HULFT-HUB Server経由で配信および集信する場合には、HULFT-HUBシステムが自動的に設定します。

送信要求・再送要求受付許可

  送信要求（SEND）および再送要求（RESEND）のサービス受付可否

  許可する

    : 送信要求および再送要求の受付を許可する

  許可しない

    : 送信要求および再送要求の受付を許可しない

集信後ジョブ結果参照要求受付許可

  集信後ジョブ結果参照要求（HULJOB）のサービス受付可否

  許可する

    : 集信後ジョブ結果参照要求の受付を許可する

  許可しない

    : 集信後ジョブ結果参照要求の受付を許可しない

ジョブ実行結果通知受付許可

  ジョブ実行結果通知（HULSNDRC）のサービス受付可否

  許可する

    : ジョブ実行結果通知の受付を許可する

  許可しない

    : ジョブ実行結果通知の受付を許可しない

リモートジョブ実行受付許可

  リモートジョブ実行（HULRJOB）のサービス受付可否

  許可する

    : リモートジョブ実行の受付を許可する

  許可しない

    : リモートジョブ実行の受付を許可しない

ユーザの通知

  ユーザーID（OS）とユーザーID（管理画面）の接続先ホストへの通知の有無

  通知する

    : ユーザーを通知する

  通知しない

    : ユーザーを通知しない

  ユーザーIDの詳細は「HULFT i5OS アドミニストレーション・マニュアル」を参照してください。