# 転送テスト

注意

設定の変更はできません。

転送動作モード

  HULFTが“連動モード”で動作するか、“テストモード”で動作するか

  - 連動モード

  - テストモード

集信結果制御

  転送テスト機能を使用する場合の設定

  配信側ホストで転送動作モードが“テストモード”のとき、以下のいずれかの場合には集信側ホストの転送確認を行えません。

  - 集信側ホストの詳細ホスト情報でHULFT7通信モードが“有効”

  - 集信側ホストがHULFT8未満

  その場合に、異常終了とするか、正常終了とするかが設定されています。

  - 転送異常として終了

  - 配信側確認のみで正常扱い

集信ファイル出力

  転送テスト機能を使用し、ファイル転送をテスト動作で行う場合、集信ファイルの出力を行うかどうか

  - 出力しない

  - 出力する

配信前ジョブ実行

  転送テスト機能を使用し、ファイル転送をテスト動作で行う場合、配信前ジョブを実行するかどうか

  - 実行しない

  - 実行する

配信後ジョブ実行

  転送テスト機能を使用し、ファイル転送をテスト動作で行う場合、配信後ジョブを実行するかどうか

  - 実行しない

  - 実行する

集信後ジョブ実行

  転送テスト機能を使用し、ファイル転送をテスト動作で行う場合、集信後ジョブを実行するかどうか

  - 実行しない

  - 実行する

転送履歴出力

  転送テスト機能を使用し、ファイル転送をテスト動作で行う場合、配信履歴と集信履歴を出力するかどうか

  - 出力しない

  - 出力する