# 属性変換

パック・ゾーン変換（pschg）

  フォーマット転送またはマルチフォーマット転送での、“サイン付内部10進数（P）”と“サイン付外部10進数（S）”の変換規則を指定します。

  - モード0

  - モード1

  - モードB

  - モードF

  - モード9

  - モードS

  - モードN

  詳細は、接続先ホストの「コード変換 マニュアル」を参照してください。

ASCII用符号部（psascii）

  フォーマット転送またはマルチフォーマット転送での、“サイン付内部10進数（P）”と“サイン付外部10進数（S）”をWin-UX系機種のデータに変換する場合の符号部を指定します。

  この設定は、パック・ゾーン変換（pschg）が“モードS”のときのみ有効です。

  表4.49 ASCII用符号部

  設定値 | ゾーン部 | サイン部
  --- | --- | ---
  正 | 負
  モード1 | 3 | 4 | 5
  モード2 | 3 | 3 | 7

  詳細は、接続先ホストの「コード変換 マニュアル」を参照してください。

EBCDIC用符号部（psebcdic）

  フォーマット転送またはマルチフォーマット転送での、“サイン付内部10進数（P）”と“サイン付外部10進数（S）”をMF-IBMi系機種のデータに変換する場合の符号部を指定します。

  この設定は、パック・ゾーン変換（pschg）が“モードS”のときのみ有効です。

  表4.50 EBCDIC用符号部

  設定値 | ゾーン部 | サイン部
  --- | --- | ---
  正 | 負
  モード1 | F | C | D
  モード2 | F | F | D

  詳細は、接続先ホストの「コード変換 マニュアル」を参照してください。

Xタイプの変換（xmode）

  フォーマット転送またはマルチフォーマット転送での、“キャラクタータイプ（X）”の変換規則を指定します。

  モード0

    : 可変長文字（Mタイプ）と同様のコード変換

  モード1

    : 1バイトコードとして扱う

  詳細は、接続先ホストの「コード変換 マニュアル」を参照してください。