# 管理ホスト情報ダイアログ

管理ホストの情報を設定します。

ホスト名

  管理ホストを識別するための任意のホスト名を入力します（省略不可）。

  68バイト以内の英数字で入力してください。以下は入力できません。

  - 全角文字

  - 全角記号

  - 半角カナ

  - 半角スペース

HULFTバージョン設定

  管理ホストに導入されているHULFTのバージョン情報を設定します。

  自動検知

    : 管理ホストに導入されているHULFTのバージョン情報を自動的に検知して接続する

  HULFT7以下

    : HULFT7 Managerまでの通信方法と同じ方法で接続する

  初期値は“自動検知”です。

ユーザの通知

  接続先ホストに、HULFT ManagerのユーザーID（OS）とユーザーID（管理画面）を通知するかを選択します。

  しない

    : 通知しない

  する

    : 通知する

  初期値は“しない”です。

接続手段

  管理ホストとの接続手段を以下から選択します（省略不可）。

  - ホスト名を使用して接続

  - IPv4アドレスを使用して接続

  - IPv6アドレスを使用して接続

  - ホスト名を使用して接続(IPv4)

  - ホスト名を使用して接続(IPv6)

  初期値は“ホスト名を使用して接続(IPv4)”です。

IPv4アドレス

  管理ホストのIPv4アドレスを設定します。

  接続手段で“IPv4アドレスを使用して接続”を設定した場合は、省略不可です。

IPv6アドレス

  管理ホストのIPv6アドレスを設定します。

  接続手段で“IPv6アドレスを使用して接続”を設定した場合は、省略不可です。

要求受付ポート番号

  管理ホストで起動しているHULFTの要求受付ポート番号を設定します（省略不可）。

  “1”～“65535”の範囲で指定します。

  初期値は“31000”です。

［接続テスト］ボタン

  接続テストダイアログが表示されます。

  接続テストダイアログの詳細は、「接続テストダイアログ」を参照してください。

検索最大件数

  HULFT Manager管理画面の一覧画面に表示させる最大レコード件数を設定します（省略不可）。

  “1”～“999”の範囲で指定します。

  初期値は、HULFT Managerのシステム動作環境設定画面のその他の設定タブの検索最大件数で設定した値です。

  この値を大きく設定すると、HULFT Managerが導入されているホストに多くのリソースが必要となります。

リフレッシュ間隔

  HULFT Manager管理画面の情報を最新情報に自動更新する間隔を、分単位で設定します（省略不可）。

  “0”～“999”の範囲で指定します。“0”を指定した場合は、自動更新されません。

  初期値は“0”です。

接続情報セクション
  接続ID

    ユーティリティープログラムで管理ホストを識別するための任意の名前を設定します。HULFT Managerのユーティリティー機能を使用する場合は、省略不可です。

    16文字以内の文字で設定してください。半角カナは入力できません。

    HULFT Managerのユーティリティー機能については、「ユーティリティー機能」を参照してください。

  ユーザ名

    パスワードチェックを設定している接続先ホストに対して、各ユーティリティープログラムを使用する場合のユーザー名を設定します。

    20バイト以内の英数字で設定してください。半角カナは入力できません。

    パスワードチェックについては、「パスワードチェック」を参照してください。

  パスワード

    パスワードチェックを設定している接続先ホストに対して、各ユーティリティープログラムを使用する場合のパスワードを設定します。

    14バイト以内の英数字で設定してください。

    パスワードチェックについては、「パスワードチェック」を参照してください。

フォルダ名

  管理ホストを登録するフォルダーを選択します。

  プルダウンリストには、ホスト管理画面のフォルダーツリーに登録されているフォルダーが表示されます。

レイアウトファイルの自動読み込み

  HULFT Manager管理画面の起動時に、前回接続したときと同じ状態でHULFT Manager管理画面を表示するかを設定します。

  しない

    : 次回ログイン時に、前回接続したときと同じ状態を保持しない

  する

    : 次回ログイン時に、前回接続したときと同じ状態を保持し、同じ状態で画面を表示する

  初期値は“しない”です。

接続後の画面の色

  HULFT Manager管理画面の色を設定します。

  プルダウンリストに表示される選択可能色から色をクリックしてください。

  初期値は、“#FFFFFFFF”の白です。

コメント

  管理ホストに対するコメントを設定します。

  60文字以内の文字で設定してください。

［OK］ボタン

  設定した内容が保存されます。

［続けて登録］ボタン

  ツールバーの新規作成ボタンをクリックした場合に表示されます。

  クリックすると、設定した内容が保存され、管理ホスト情報ダイアログを閉じずに、別の管理ホストの情報を登録できます。

［キャンセル］ボタン

  設定した内容をキャンセルします。