# システム動作環境設定画面（［通信設定］タブ）

システム動作環境設定画面で通信設定タブをクリックしたときに表示される画面です。

HULFT Managerと管理ホストのHULFTとの通信について設定します。

コネクションリトライ回数

  ソケット接続に失敗したときに、再接続を試みる回数を設定します（省略不可）。

  “0”～“99999”の範囲で設定します。“0”を設定した場合、再接続を行いません。

  初期値は“0”です。

コネクションリトライ間隔

  ソケット接続に失敗したときに、再接続を試みるまでの待ち時間を秒単位で設定します（省略不可）。

  “0”～“99999”の範囲で設定します。

  初期値は“60”です。

ソケットリードタイムアウト

  通信を行っているときに相手ホストから応答がない場合、通信を切断するタイムアウト時間を秒単位で設定します（省略不可）。

  “10”～“259200（3日）”の範囲で設定します。

  初期値は“180”です。