# 送信要求発行

リモートのHULFTに対して送信要求の発行を指示します。

## コマンド形式

    manrecv -c connectID -f fileID [-h hostname]

## パラメーター説明

-c connectID

  送信要求を発行するホストの接続IDを指定（省略不可）

  接続IDについては、「初期設定について」を参照してください。

-f fileID

  送信要求を発行したいファイルIDを指定（省略不可）

-h hostname

  送信要求を受け付けるホストを指定（省略可）

  省略すると指定したファイルIDの集信管理情報に登録されている転送グループIDのホストに対して要求を発行します。

## 注意事項

HULFTで集信管理情報に転送グループIDが登録されていない場合や、転送グループIDによる送信要求機能をサポートしていないHULFTに対し、ホスト名を省略した場合は、接続先ホスト（送信要求の発行元ホスト）でエラーとなります。

## 使用例

【例1】

  “hp2”という接続IDで登録された管理ホスト（hp2）に対して、ホスト名が“sun20”のホストへ、ファイルIDが“FILE01”の送信要求発行を指示する

  1. ホスト管理画面で接続先ホストのHULFTを管理ホスト（hp2）として登録

     管理ホストの登録時、接続IDに“hp2”を指定

  2. 送信要求コマンド実行

      > manrecv -c hp2 -f FILE01 -h sun20

【例2】

  “hp2”という接続IDで登録された管理ホスト（hp2）に対して、ホスト名が“sun20”のホストへ、ファイルIDが“FILE02”の送信要求発行を指示する（管理ホスト（hp2）の集信管理情報で指定されたファイルID“FILE02”には、ホスト名が”sun20”のホストを示す転送グループIDが設定されているものとする）

  1. ホスト管理画面で接続先ホストのHULFTを管理ホスト（hp2）として登録

     管理ホストの登録時、接続IDに“hp2”を指定

  2. 送信要求コマンド実行

      > manrecv -c hp2 -f FILE02