# 再送要求発行

リモートのHULFTに対して再送要求の発行を指示します。

## コマンド形式

    manrecv -c connectID [-h hostname [-f fileID]] -r [-np]

## パラメーター説明

-c connectID

  再送要求を発行するホストの接続IDを指定（省略不可）

  接続IDについては、「初期設定について」を参照してください。

-h hostname

  再送要求を受け付けるホストを指定（省略可）

-f fileID

  再送要求を発行したいファイルIDを指定（省略可）

  省略すると指定ホストの再配信待ちがすべて再送信されます。

-r

  再送要求であることを表します。（省略不可）

-np

  先頭から再送信するときに指定（省略可）

  省略するとチェックポイントからの再送信が行われます。

## 注意事項

送信要求にファイルIDを指定することをサポートしていないHULFTに対して、ファイルIDを指定した場合、ファイルIDが指定されていない場合と同様の動作をします。

## 使用例

【例1】

  “hp2”という接続IDで登録された管理ホスト（hp2）に対して、ホスト名が“sun20”のホストへ再配信を指示する。

  この場合、管理ホスト（hp2）に対する再配信待ちのうち、ファイルIDが“FILE01”のもののみ対象とする。

  1. ホスト管理画面で接続先ホストのHULFTを管理ホスト（hp2）として登録

     管理ホストの登録時、接続IDに“hp2”を指定

  2. 再送要求コマンド実行

      > manrecv -c hp2 -h sun20 -f FILE01 -r

【例2】

  “hp2”という接続IDで登録された管理ホスト（hp2）に対して、ホスト名が“sun20”のホストへ再配信を指示する。

  この場合、管理ホスト（hp2）に対するすべての再配信待ちを対象とする。

  1. ホスト管理画面で接続先ホストのHULFTを管理ホスト（hp2）として登録

     管理ホストの登録時、接続IDに“hp2”を指定

  2. 再送要求コマンド実行

      > manrecv -c hp2 -h sun20 -r