# 操作ログファイルフォーマット

表3.5 ファイルアクセスログファイル

項目名 | 製品名(*1) | 最大長 | 種別 | 内容
--- | --- | --- | --- | ---
処理日付 | HULFT | 10 | 固定長 | ファイルアクセス時の日付
処理時刻 | HULFT | 12 | 固定長 | ファイルアクセス時の時刻
始点処理日付 | HULFT | 10 | 固定長 | 要求発行またはコマンド実行が開始された日付
始点処理時刻 | HULFT | 12 | 固定長 | 要求発行またはコマンド実行が開始された時刻
ユーザID（OS） | HULFT | 561 | 可変長 | 操作を行ったユーザーのOSでのユーザーID (*2)
ユーザID（管理画面） | HULFT | 32 | 可変長 | 操作を行ったユーザーの管理画面セキュリティーのユーザーID
始点ホスト名 | HULFT | 68 | 可変長 | 操作を開始したホスト
最新処理識別子 | HULFT | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子
開始処理識別子 | HULFT | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子
処理ホスト名 | HULFT | 68 | 可変長 | 処理したホスト
操作ログユーザ指定文字 | HULFT | 8 | 可変長 | 操作ログを出力した環境を識別する文字
ファイルアクセス種 | HULFT | 10 | 可変長 | ファイルアクセスの種類
ファイルアクセス種 | 説明
--- | ---
NEW | 新規（追加）
UPDATE | 変更
DELETE | 削除
COMPRESS | 圧縮（Mainframe以外）
システムファイルの種類 | HULFT | 60 | 可変長 | ファイルアクセスの対象 (*3)
ファイルキー情報 | MF | 500 | 可変長 | ファイルアクセスの内容 (*3)
UX | 無制限
NT | 無制限
AS | 110

*1 | : | 表中の製品名は、以下を表しています。
MF | : HULFT for Mainframe
UX | : HULFT for UNIX/Linux
NT | : HULFT for Windows
AS | : HULFT for IBMi
HULFT | : 上記のMF、UX、NT、およびASの総称
*2 | : | マルチバイトコードに対応しています。HULFT for IBMiでは固定長（105バイト）です。
*3 | : | 「システムファイル一覧」を参照してください。

各項目は囲み文字（"）で囲まれ、区切り文字（,）で区切られて出力されます。

例:

      "2014/12/01","12:34:56.789","2014/12/01","12:34:56.789","user01","user01",
      "HOST01","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA",
      "HOST01","","NEW","HULSND","FILE01"

表3.6 コマンド実行ログファイル

項目名 | 製品名(*1) | 最大長 | 種別 | 内容
--- | --- | --- | --- | ---
処理日付 | HULFT | 10 | 固定長 | コマンド実行時の日付
処理時刻 | HULFT | 12 | 固定長 | コマンド実行時の時刻
始点処理日付 | HULFT | 10 | 固定長 | 要求発行またはコマンド実行が開始された日付
始点処理時刻 | HULFT | 12 | 固定長 | 要求発行またはコマンド実行が開始された時刻
ユーザID（OS） | HULFT | 561 | 可変長 | 操作を行ったユーザーのOSでのユーザーID (*2)
ユーザID（管理画面） | HULFT | 32 | 可変長 | 操作を行ったユーザーの管理画面セキュリティーのユーザーID
始点ホスト名 | HULFT | 68 | 可変長 | 操作を開始したホスト
最新処理識別子 | HULFT | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子
開始処理識別子 | HULFT | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子
処理ホスト名 | HULFT | 68 | 可変長 | 処理したホスト
操作ログユーザ指定文字 | HULFT | 8 | 可変長 | 操作ログを出力した環境を識別する文字
コマンド実行キー | HULFT | 50 | 可変長 | 実行した要求発行名またはコマンド名 (*3)
コマンド発行元 | HULFT | 30 | 可変長 | コマンドを実行した場所
コマンド発行元 | 説明
--- | ---
HULFT_MANAGER | HULFT Managerメイン画面 または HULFT Manager管理画面
HULFT_MANAGER_COMMAND | HULFT Managerコマンド
HULFT_MANAGEMENT_SCREEN | HULFT管理画面
HULFT_COMMAND | HULFTコマンド
HULFT_CLS_COMMAND | HULFTクラスターコマンド
コマンドパラメータ | MF | 500 | 可変長 | コマンド実行時に指定したパラメーター
UX | 無制限
NT | 無制限
AS | 500

*1 | : | 表中の製品名は、以下を表しています。
MF | : HULFT for Mainframe
UX | : HULFT for UNIX/Linux
NT | : HULFT for Windows
AS | : HULFT for IBMi
HULFT | : 上記のMF、UX、NT、およびASの総称
*2 | : | マルチバイトコードに対応しています。HULFT for IBMiでは固定長（105バイト）です。
*3 | : | 「コマンド実行キーの一覧」を参照してください。

各項目は囲み文字（"）で囲まれ、区切り文字（,）で区切られて出力されます。

例:

      "2014/12/01","12:34:56.789","2014/12/01","12:34:56.789","user01","user01",
      "HOST01","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA",
      "HOST01","","SEND_STATUS_DISPLAY","HULFT_COMMAND",""