# 詳細ホスト情報（Mainframe）

配信側のホストまたは集信側のホストの詳細情報を登録します。

詳細ホスト情報の登録は省略することができます。省略した場合、TCP/IP for MVSに登録されているホスト名を配信管理情報の転送グループIDに指定します。また、設定値として「漢字コード種」は“SHIFT-JIS”、「JIS年度」は“83JIS”になります。

## 項目一覧

表6.11 詳細ホスト情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
ホスト名 |  | 英数字と一部の記号 (*1) | × | 50バイト以内
コメント |  | 英数字 | ○ | 60バイト以内
ホスト種 | 汎用機 | (*2) | × |
漢字コード種 | JEF | (*2) | × |
集信ポートNo. | 30000 | 1～65535 | ○ |
要求受付ポートNo. | 31000 | 1～65535 | ○ |
ホスト別配信多重度 | 0 | 0～100 | ○ |
JIS年度 | 83JIS | (*2) | × |
接続形態 | LAN | (*2) | × |
ドメイン名 |  | 英数字 | ○ | (*3)
自ネットPROXYサーバ名 |  | 英数字 |  | 50バイト以内 (*4)
自ネットPROXYポートNo. |  | 1～65535 |  | (*4)
相手ネットPROXYサーバ名 |  | 英数字 |  | 50バイト以内 (*4)
相手ネットPROXYポートNo. |  | 1～65535 |  | (*4)
デバイス指定タイプ | ボリューム通し番号 | (*2) | (*5) |
ボリューム通し番号1 / 装置情報1 |  | 英数字 | (*5) | (*6)
ボリューム通し番号2 / 装置情報2 |  | 英数字 | ○ | (*6)
送信要求・再送要求受付許可 | する | (*2) | ○ |
集信後ジョブ結果参照要求受付許可 | する | (*2) | ○ |
ジョブ実行結果通知受付許可 | する | (*2) | ○ |
リモートジョブ実行受付許可 | する | (*2) | ○ |
ユーザの通知 | 通知しない | (*2) | ○ |

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

*1 | : | “-（ハイフン）”、“.（ピリオド）”のみ設定可能です。 ただし、“-（ハイフン）”が範囲指定の意味を持っているため、以下を実行する場合、“-（ハイフン）”が含まれているホスト名を指定することはできません。 詳細ホスト情報リスト出力（XRHSTLST） 配信履歴リスト出力・ファイル出力（XRSLOGL） 集信履歴リスト出力・ファイル出力（XRRLOGL） また、HULFT-HUBが“_（アンダーバー）”を設定する場合があります。
*2 | : | 画面で選択。
*3 | : | Ver.6以降では使用しません。
*4 | : | HULFT-HUB Server経由で配信または集信する場合には、HULFT-HUBシステムが自動的に設定します。
*5 | : | 「接続形態」で“SAN（XLD）”を選択した場合は、省略不可です。
*6 | : | 「デバイス指定タイプ」は、zOSでは“ボリューム通し番号”のみの対応となります。

## 各項目の説明

詳細ホスト情報で設定する各項目について説明します。

ホスト名

  配信側または集信側のホスト名

  このホスト名と転送グループ情報のホスト名が関連づけられます。

コメント

  ホストに対するコメント

ホスト種

  上記ホスト名のホスト種

  汎用機

    : Mainframe

  Linux/UNIX

    : Linux/UNIX/NonStopp

  Windows

    : Windows

  IBMi

    : IBM i

漢字コード種

  上記ホスト名の漢字コード種

  - SHIFT-JIS

  - JEF

  - EUC

  - IBM

  - KEIS

  - NEC

  - UTF-8

集信ポートNo.

  HULFTの集信ポート番号

要求受付ポートNo.

  HULFTの要求受付ポート番号

ホスト別配信多重度

  上記ホストへの配信多重度

  “0”を設定した場合、ホスト別配信多重度の制御は行いません。

  省略すると“0”が設定されます。

  「ホスト別配信多重度」には、システム動作環境設定の「配信起動タスク数」以下の値を設定するようにしてください。

JIS年度

  上記漢字コードのJIS年度

  78JIS

  83JIS

    : 90年度JISにも対応

接続形態

  上記ホストの接続形態

  LAN

    : LAN接続

  SAN（FAL）

    : SAN（FAL）接続

  SAN（XLD）

    : SAN（XLD）接続

自ネットPROXYサーバ名

  自分のネットワークに接続された「HULFT FireWall」が起動しているサーバー名

  ローカルネットワークから「HULFT FireWall」へ接続するときに必要です。

  注意

  HULFT-HUB Server経由で配信および集信する場合には、HULFT-HUBシステムが自動的に設定します。

自ネットPROXYポートNo.

  自分のネットワークに接続された「HULFT FireWall」が使用するポート番号

  ローカルネットワークから「HULFT FireWall」へ接続するときに必要です。

  注意

  HULFT-HUB Server経由で配信および集信する場合には、HULFT-HUBシステムが自動的に設定します。

相手ネットPROXYサーバ名

  相手のネットワークの「HULFT FireWall」が起動しているサーバー名

  グローバルネットワーク（インターネット）から「HULFT FireWall」へ接続するときに必要です。

  注意

  HULFT-HUB Server経由で配信および集信する場合には、HULFT-HUBシステムが自動的に設定します。

相手ネットPROXYポートNo.

  相手ネットPROXYサーバーの「HULFT FireWall」が使用するポート番号

  グローバルネットワーク（インターネット）から「HULFT FireWall」へ接続するときに必要です。

  注意

  HULFT-HUB Server経由で配信および集信する場合には、HULFT-HUBシステムが自動的に設定します。

デバイス指定タイプ

  「接続形態」で“SAN（XLD）”を指定した場合に有効

  - ボリューム通し番号

  - 装置情報

  HULFT for zOSの場合、“装置情報”を指定すると「データアクセスエラー」となります。

  HULFT for zOSの場合は“ボリューム通し番号”を指定してください。

ボリューム通し番号1 / 装置情報1

  転送用共有ボリュームへのパス名

  「デバイス指定タイプ」で“ボリューム通し番号”を指定すると「ボリューム通し番号1」となり、“装置情報”を指定すると「装置情報1」となります。

  「デバイス指定タイプ」で“装置情報”を選択した場合、MSPのときは装置番号を、XSPのときは装置名を指定します。

ボリューム通し番号2 / 装置情報2

  「ボリューム通し番号1 / 装置情報1」で指定したデバイスが使用できなかった場合の、代替デバイスへのパス名

  「デバイス指定タイプ」で“ボリューム通し番号”を指定すると「ボリューム通し番号2」となり、“装置情報”を指定すると「装置情報2」となります。

  「デバイス指定タイプ」で“装置情報”を選択した場合、MSPのときは装置番号を、XSPのときは装置名を指定します。

送信要求・再送要求受付許可

  送信要求（SEND）および再送要求（RESEND）のサービス受付可否

  許可する

    : 送信要求および再送要求の受付を許可する

  許可しない

    : 送信要求および再送要求の受付を許可しない

集信後ジョブ結果参照要求受付許可

  集信後ジョブ結果参照要求（HULJOB）のサービス受付可否

  許可する

    : 集信後ジョブ結果参照要求の受付を許可する

  許可しない

    : 集信後ジョブ結果参照要求の受付を許可しない

ジョブ実行結果通知受付許可

  ジョブ実行結果通知（HULSNDRC）のサービス受付可否

  許可する

    : ジョブ実行結果通知の受付を許可する

  許可しない

    : ジョブ実行結果通知の受付を許可しない

リモートジョブ実行受付許可

  リモートジョブ実行（HULRJOB）のサービス受付可否

  許可する

    : リモートジョブ実行の受付を許可する

  許可しない

    : リモートジョブ実行の受付を許可しない

ユーザの通知

  ユーザーID（OS）およびユーザーID（管理画面）の接続先ホストへの通知の有無

  通知する

    : ユーザーを通知する

  通知しない

    : ユーザーを通知しない

  ユーザーIDの詳細は「アドミニストレーション マニュアル」のユーザーの通知の説明を参照してください。