# 属性変換

注意

設定の変更はできません。

パック・ゾーン変換

  フォーマット転送時またはマルチフォーマット転送時、“サイン付内部10進数（P）”と“サイン付外部10進数（S）”の変換規則

  - モード0

  - モード1

  - モードB

  - モードF

  - モード9

  - モードS

  - モードN

  パック・ゾーンの変換規則については、接続先ホストの「コード変換 マニュアル」を参照してください。

ASCII用符号部

  フォーマット転送時またはマルチフォーマット転送時、“サイン付内部10進数（P）”と“サイン付外部10進数（S）”をWin-UX系機種のデータに変換する場合の符号部

  この設定は、パック・ゾーン変換が“モードS”のときのみ有効です。

  表5.83 ASCII用符号部

  設定値 | ゾーン部 | サイン部
  --- | --- | ---
  正 | 負
  モード1 | 3 | 4 | 5
  モード2 | 3 | 3 | 7

  ASCII用符号部については、接続先ホストの「コード変換 マニュアル」を参照してください。

EBCDIC用符号部

  フォーマット転送時またはマルチフォーマット転送時、“サイン付内部10進数（P）”と“サイン付外部10進数（S）”をMF-IBMi系機種のデータに変換する場合の符号部

  この設定は、パック・ゾーン変換が“モードS”のときのみ有効です。

  表5.84 EBCDIC用符号部

  設定値 | ゾーン部 | サイン部
  --- | --- | ---
  正 | 負
  モード1 | F | C | D
  モード2 | F | F | D

  EBCDIC用符号部については、接続先ホストの「コード変換 マニュアル」を参照してください。

Xタイプの変換

  フォーマット転送時またはマルチフォーマット転送時、キャラクター（X）の変換規則

  モード0

    : 可変長文字（M）と同様のコード変換

  モード1

    : 1バイトコードとして扱う

  Xタイプの変換規則については、接続先ホストの「コード変換 マニュアル」を参照してください。