# その他

ジョブタイムアウト（jobwtimeout）

  ジョブの終了待ち時間を秒単位で指定します。

  この設定は、以下のジョブで有効です。

  - 配信前ジョブ

  - 集信管理情報の集信完了通知（JOBWAIT）が“正常時ジョブ完了”の場合の正常時ジョブ

  - ファイルトリガー機能で、ファイルの作成、削除、または変更の検知後に起動されるジョブ

  また、リモートジョブ実行で同期実行要求を指定し、同期実行待ち時間を省略した場合、この値が有効になります。

  その他のジョブ実行に関しては、無制限にジョブの終了を待ちます。

  詳細は、「Windows アドミニストレーション マニュアル」を参照してください。

転送状況転送件数（disptranscnt）

  転送状況を表示する場合に、一度に取得する転送データ件数を指定します。

要求受付履歴出力

  要求受付履歴を出力するかどうか受け付けるサービスごとに指定します。

  指定できるサービス名は以下のとおりです。

  SEND

    : 送信要求

  RESEND

    : 再送要求

  HULADMIN

    : HULFT Managerからの接続要求

  HULSNDRC

    : ジョブ状態通知要求

  HULJOB

    : ジョブ監視要求

  HULRJOB

    : リモートジョブ実行

  TRGCONF

    : ファイルトリガ情報制御

  注意

  TRGCONFはHULFT10のServerグレードを導入している場合に設定できます。

  = 備考 =

  要求受付定義ファイルの詳細は「Windows アドミニストレーション マニュアル」を参照してください。

状況表示選択（statusdisplay）

  HULFT Manager管理画面の転送状況一覧画面にて表示する転送状況の種類を指定します。

  配信状況のみ表示

    : 配信状況のみを表示

  全て表示

    : 配信状況および集信状況を表示