# 詳細ホスト情報（Mainframe）

詳細ホスト情報の登録、変更、削除、およびコピーを行います。

- ホスト名

- コメント

## 基本設定

基本設定パネルで設定できる項目は以下のとおりです。

- ホスト種

- 漢字コード種

- 集信ポートNo.

- 要求受付ポートNo.

- ホスト別配信多重度

- JIS年度

- 接続形態

## インターネット

インターネットパネルで設定できる項目は以下のとおりです。

- ドメイン名

- 自ネットPROXYサーバ名

- 自ネットPROXYポートNo.

- 相手ネットPROXYサーバ名

- 相手ネットPROXYポートNo.

## SAN（XLD）

注意

SAN（XLD）は「HULFT-SAN」を導入した場合のみ、設定が可能です。

SAN（XLD）パネルで設定できる項目は以下のとおりです。

- デバイス指定タイプ

- ボリューム通し番号1 / 装置情報1

- ボリューム通し番号2 / 装置情報2

## セキュリティー

セキュリティーパネルで設定できる項目は以下のとおりです。

要求元ホスト認証

  - 送信要求・再送要求受付許可

  - 集信後ジョブ結果参照要求受付許可

  - ジョブ実行結果通知受付許可

  - リモートジョブ実行受付許可

ホスト情報通知設定

  - ユーザーの通知

各項目の詳細は、「詳細ホスト情報（Mainframe）」を参照してください。