# フォーマット情報（i5OS）

配信するファイルのフォーマット情報を登録します。登録できる項目数は1000項目で、登録できるバイト数は合計で19,997バイトまでです。項目名から項目タイプまでが1項目です。

## 項目一覧

表6.48 フォーマット情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
フォーマットID |  | 英数字 | × | 先頭英字の8バイト以内
コメント |  | 文字 | ○ | 60バイト以内
項目名 |  | 文字 | × | 16バイト以内
開始位置 |  | 1～9999 | ○ |
バイト数 |  | 1～9999 | × |
小数部桁数 |  | 0～9 | ○ |
項目タイプ |  | X,B,P,N,M,9,F,I,S | × |

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

## 各項目の説明

フォーマット情報に設定する各項目について説明します。

フォーマットID

  フォーマット情報を認識するためのID

  このフォーマットIDと配信管理情報、マルチフォーマット情報のフォーマットIDが関連づけされます。

コメント

  フォーマットに対するコメント

項目名

  項目を認識する名称

開始位置

  当該項目の開始位置

  項目の開始位置（レコードの先頭から何バイト目か）を指定します。

  省略すると1つ前の項目の開始位置にバイト数を加えた値になります（自動計算）。

バイト数

  当該項目のバイト数

小数部桁数

  当該項目の小数点以下桁数

  項目が数値データで小数点以下桁数があれば指定します。

  省略すると“0”が設定されます。

項目タイプ

  当該項目のデータタイプ

  X

    : キャラクター

  B

    : バイナリー

  P

    : サイン付内部10進数

  N

    : 漢字（シフトコードなし）

  M

    : 漢字とキャラクターの混在

  9

    : サイン無外部10進数

  F

    : 浮動小数点タイプ

  I

    : イメージタイプ（無変換）

  S

    : サイン付外部10進数

  項目タイプの詳細は以下のとおりです。

  表6.49 項目タイプの詳細

  項目値 | サイズ （バイト） | 項目説明
  --- | --- | ---
  X | キャラクタ | 1～9999 | EBCDICコードのみの文字データ形式。 IBM漢字コードが含まれていてはいけません。
  B | バイナリ | 2、4、8 | 符号付きの整数の数値データ形式。
  P | サイン付内部10進数 | 1～10 | 符号付きのパック形式の10進数データ形式。 ただし、18桁までしか扱えません
  N | 漢字（シフトコードなし） | 2～9998 | IBM漢字コードのみの文字データ形式。 EBCDICコードが含まれていてはいけません。偶数バイトしか扱えません。シフトコードを含まないIBM漢字コードの場合に使用します。
  M | 漢字とキャラクタの混在 | 1～9999 | EBCDICコードとIBM漢字コードが混在する文字データ形式。IBM漢字コードはシフトコードで囲まれている必要があります。
  9 | サイン無外部10進数 | 1～18 | 符号を持たないゾーン形式の10進数データ形式。
  F | 浮動小数点タイプ | 4、8 | 符号付きの浮動小数点データ形式。 IEEEフォーマットの浮動小数形式をサポートします。
  I | イメージタイプ（無変換） | 1～9999 | 無変換を表すデータ形式。
  S | サイン付外部10進数 | 1～18 | 符号付きのゾーン形式の10進数データ形式。

  また、サイン付外部10進数（S）、サイン付内部10進数（P）の符号部として扱うのは以下のとおりです。

      3,4,5,7,A,B,C,D,E,F

## 設定時の注意点

DB連携時の項目名

DB連携する場合は、UNIXおよびWindowsで指定したDBの項目名と同じ設定にします。

項目名の重複

同一フォーマットID内で項目名の重複はできません。

項目名に半角カナを指定した場合

項目名に1バイトコードの半角カナを指定し、CSV出力するとヘッダーが正しくコード変換されません。