# システム動作環境設定一覧

システム動作環境設定画面に表示されるシステム動作環境設定の各項目は、以下のように分類されています。

- 起動

- コード変換

- 集配信

- 通信

- セキュリティ

- グローバル

- 転送テスト

- ログ

- その他

- HULFT製品間共有

- スケジューラ―

- メール連携

- クラスター

注意

- スケジューラ―は、HULFT8のServerグレードを導入している場合に使用できる機能です。

- HULFT製品間共有は、HULFT8のServerグレードを導入している場合に設定できます。

表5.66 システム動作環境設定一覧

項目名 | タグ名 | 初期値 | 設定値 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
起動
| ワークファイル作成パス | tmpdir | . | 文字 | 200バイト 以内
サービスポートNo. | srvport | 31001 | 1～65535 |
配信要求受付ポートNo. | sddport | 32000 | 1～65535 |
集信ポートNo. | rcvport | 30000 | 1～65535 |
要求受付ポートNo. | obsport | 31000 | 1～65535 |
サービスプロセスポートNo. | srvcprocport |  | 1～65535 または省略 |
スケジューラポートNo. | schport |  | 1～65535 または省略 |
配信多重度 | sndpsnum | 10 | 1～999 |
集信多重度 | rcvpsnum | 999 | 1～999 |
プロセス自動起動 | autostart | すべてチェック | (*1) |
プロセス自動再起動上限回数 | procrestartcnt | 0 | 0～99 |
プロセス自動再起動リトライ間隔 | procrestarttime | 60 | 0～99 |
アカウント名 | － |  | 文字 |
ドメイン名 | － |  | 半角文字 | 64バイト以内
パスワード | － |  | 半角文字 |
コード変換
| 転送コードセット | cs4trnsfr | インストール時に設定した値 | (*2) | (*3)
日本語規格 | jistype | 83JIS | (*2) | (*3)
JIS年度 | jistype | 83JIS | (*2) | (*4)
タブコードの扱い | tabchange | スペース | (*2) |
KEIS全角スペースモード | keisspmode | モード0 | (*2) |
外字テーブル使用 | gaijifile | しない | (*2) |
外字未登録時処理 | gaijierr | デフォルト値 | (*2) |
コード変換モード | codechangemode | モード0 | (*2) |
パック・ゾーン変換 | pschg | モード0 | (*2) |
ASCII用符号部 | psascii | モード1 | (*2) |
EBCDIC用符号部 | psebcdic | モード1 | (*2) |
Xタイプの変換 | xmode | モード0 | (*2) |
簡易転送コード変換 | insttranscodcnv | 集信側 | (*2) | （*5）
集配信
| 暗号化方式 | ciphertype | (*6) | (*2) |
受信可能通知 | rcvcmd | しない | (*2) |
配信単位選択 | sndpsend | 後続ジョブ起動前 | (*2) |
転送グループチェック | tgrpchk | しない | (*2) |
配信ファイルロックリトライ回数 | lockcnt | 0 | 0～99999 |
配信ファイルロックリトライ間隔 | locktime | 0 | 0～99999 |
集信ファイルロックリトライ回数 | rretrycnt | 0 | 0～99999 |
集信ファイルロックリトライ間隔 | rretrytime | 0 | 0～99999 |
配信要求リトライ回数 | sretrycnt | 10 | 0～99999 |
配信要求リトライ間隔 | sretrytime | 1 | 0～99999 |
動的パラメータ指定 | dynparam | 動的変更可能 | (*2) |
メッセージ動的パラメータ指定 | msgdynparam | すべて置換する | (*2) |
集信多重度オーバーリトライ | rcvover_rty | リトライせずエラー | (*2) |
配信転送後異常時の処置 | enderrmode | 正常扱い | (*2) | (*7)
再配信待ちキューの削除条件 | resenddel | モード1 | (*2) |
集信ファイル最大サイズ | rcvmaxfilesize | (*8) | 1～(*7) | バイト
未配信ファイルのクリア | delreqcpfile | する | (*2) | (*9)
再配信待ちファイルのクリア | delresendfile | する | (*2) | (*9)
集信ファイルロック待機 | rcvfilelockwait | 待機 | (*2) |
自ホスト名 | myhostname |  |  | 68バイト以内
通信
| コネクションリトライ回数 | retrycnt | 10 | 0～99999 |
コネクションリトライ間隔 | retrytime | 1 | 0～99999 |
自動再配信リトライ回数 | sockerr_autoretry | 0 | 0～9 |
ソケットリードタイムアウト | socktime | 3600 | 10～259200 |
ソケット送信バッファサイズ | sndsocksize | 0 | 0,4096～2147483647 |
ソケット受信バッファサイズ | rcvsocksize | 0 | 0,4096～2147483647 |
サービスコネクトタイムアウト | srvtime | 3600 | 1～65535 |
HULFT Managerタイムアウト | admsocktime | 3600 | 10～259200 |
IPバージョン | ipversion | 4 | (*2) |
接続待ち最大数 | listen | 50 | 1～512 |
電文転送タイプ | proctranstype | 集配信速度優先 | (*2) |
セキュリティ
| 管理画面セキュリティ | admcheck | 無効 | (*2) |
要求受付ホストチェック | obshstchk | しない | (*2) | （*10）
パスワードチェック | password | しない | (*2) |
未登録ホストからの送信要求・再送要求受付許可 | allowsndreq | する | (*2) | （*5）
未登録ホストからの集信後ジョブ結果参照要求受付許可 | allowpostrjobrslt | する | (*2) | （*5）
未登録ホストからのジョブ実行結果通知受付許可 | allowjobrsltntfy | する | (*2) | （*5）
未登録ホストからのリモートジョブ実行受付許可 | allowrmtjobexe | する | (*2) | （*5）
未登録ホストからの簡易転送受付許可 | allowinsttrans | しない | (*2) | （*5）
簡易転送集信許可ルートディレクトリ | insttransroot | HULPATHと同階層のitr | 文字 | 200バイト以内（*5）
高強度暗号強制モード | strongkeymode | 無効 | (*2) | （*5）
グローバル
| 日付形式 | datefmt | YMD | (*2) |
HULFT動作言語 | hullang | インストール時に設定した値 | (*2) |
転送テスト
| 転送動作モード | ttmode | 連動モード | (*2) |
集信結果制御 | ttrcvomit | 転送異常として終了 | (*2) |
集信ファイル出力 | ttrcvfiloutput | 出力しない | (*2) |
配信前ジョブ実行 | ttpresndjob | 実行しない | (*2) |
配信後ジョブ実行 | ttsndjob | 実行しない | (*2) |
集信後ジョブ実行 | ttrcvjob | 実行しない | (*2) |
転送履歴出力 | ttsndrcvlog | 出力する | (*2) |
ログ
| ログ切り替え値 | logdelcount | 0 | 0～999999 |
コンソールログサイズ（KB） | logsize | 999999 | 1024～102400 | 999999:無限
イベントログへ出力 | eventlog | チェックなし | (*1) |
コンソールログへ出力 | consolelog | すべてチェック | (*1) | （*5）
コンソールログのバックアップ | backuplog | する | (*2) |
操作ログ出力選択 | oplselect | 出力しない | (*2) |
操作ログユーザ指定文字 | oplcharacter |  | 英数字 | 8バイト以内
操作ログユーザID出力形式 | opluseridtype | ダウンレベルログオン名 | (*2) |
操作ログ自動切り替えサイズ | oplchangesize | 0 | 0～9999 | 0:無制限
操作ログ切り替え世代管理数 | oplgenerationcount | 9999 | 2～9999 |
ログ縮小モード | logreduction | 全て出力する | （*2） | （*5）
ログ出力バージョン | logver | V8.4ヘッダー | （*2） | （*5）
その他
| ジョブタイムアウト | jobwtimeout | 999999 | 10～259200 | 999999:無限
HULFT-SAN V5製品区分 | san_ver5 | HULFT-SAN(H) | (*2) |
転送状況転送件数 | disptranscnt | 100 | 1～100 |
要求受付履歴出力 | － | すべてチェック | (*1) |
状況表示選択 | statusdisplay | 全て表示 | (*2) |
HULFT ScriptポートNo. | hsport | (*11) | 1～65535 |
HULFT製品間共有
| HULFT製品間共有環境設定パス | hulsharepath |  | 文字 | 200バイト 以内
ローカルファイルロックモード | localfile_lockmode | モード0 | (*2) |
スケジューラ
| 休日とする曜日 | weekoff | 日曜、土曜 | (*1) |
祝祭日を休日とする | holiday | チェック | (*1) |
スケジューリング時間 | schtime | 0 | 0～23 |
スケジュール多重度 | schnum | 50 | 1～999 |
指定休日 | － |  |  |
祝祭日 | － | (*12) |  |
メール連携
| メールアカウント名 | User |  | 英数字 | 30バイト以内
メールサーバホスト名 | MailHost |  | 英数字 | 68バイト以内
SMTPポートNo. | SmtpPort |  | 1～65535 |
フルネーム | FullName |  | 英数字 | 30バイト以内
ドメイン名 | DomainName |  | 英数字 | 64バイト以内
クラスタ
| 管理情報の2重化 | adjoinadminfile | する | (*2) | (*9)
処理状況の出力およびイベントログ | alertmsgput | 出力する | (*2) | (*9)
処理状況格納ファイル件数 | consolelogcnt | 10000 | 100～1000000 |
サービス起動同期 | startsync | 非同期 | (*2) |

*1 | : | HULFT Manager管理画面の場合、チェックボックスで指定します。
*2 | : | HULFT Manager管理画面の場合、プルダウンリストから設定値をクリックします。
*3 | : | HULFT Ver.8.1以降に接続した場合に表示されます。
*4 | : | HULFT Ver.8.1未満に接続した場合に表示されます。
*5 | : | HULFT Ver.8.4以降に接続した場合に表示されます。
*6 | : | 接続先ホストのHULFTの製品構成にHULFT 暗号オプションを含む場合は“HULFT暗号化”、含まない場合は“その他の暗号化”が初期値となります。 ただし、プロダクトキー更新でHULFT 暗号オプションを追加、変更した場合は、初期値は変更されません。詳細は、接続先ホストの「導入 マニュアル」を参照してください。
*7 | : | 新規インストール時は“正常扱い”が設定されています。
*8 | : | 9,223,372,036,854,775,808（2の63乗）
*9 | : | HULFT8のServerグレードの場合、初期値は“する”または“出力する”となります。
*10 | : | HULFT Ver.8.4未満に接続した場合に表示されます。
*11 | : | HULFT ScriptポートNo.（hsport）には初期値は設定されません。HULFT Scriptを導入している場合、またはプロダクトキー更新でHULFT Scriptを追加した場合は、HULFT ScriptポートNo.（hsport）にポート番号を設定してください。詳細は、接続先ホストの「導入 マニュアル」を参照してください。
*12 | : | 接続先ホストの「スケジューラ マニュアル」を参照