# 転送グループ情報（UNIX/Linux）

転送先（相手ホスト）をグループ化して登録します。1転送グループに指定できるホスト名の数は1000ホストです。

## 項目一覧

表6.22 転送グループ情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
転送グループID |  | 英数字 | × | 8バイト以内
コメント |  | 文字 | ○ | 60バイト以内
ホスト名 |  | 英数字と一部の記号 (*1) | × | 68バイト以内

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

*1 | : | “-（ハイフン）”、“.（ピリオド）”のみ設定可能です。ただし、HULFT-HUBが“_（アンダーバー）”を設定する場合があります。

## 各項目の説明

転送グループ情報に設定する各項目について説明します。

転送グループID

  登録した配信先ホストおよび集信先ホストを認識するためのID

  この転送グループIDと配信管理情報、集信管理情報の転送グループIDが関連づけされます。

コメント

  転送グループに対するコメント

ホスト名

  配信および集信するファイルの通信先相手ホスト名

## 設定時の注意点

ホスト名の重複

同一ホスト名を1つの転送グループに重複して登録できません。