# システム動作環境設定一覧

システム動作環境設定画面に表示されるシステム動作環境設定の各項目は、以下のように分類されています。

- 起動

- コード変換

- 属性変換

- 集配信

- 通信

- セキュリティー

- グローバル

- 転送テスト

- その他

- HULFT製品間共有

注意

HULFT製品間共有は、HULFT8のEnterpriseグレードを導入している場合に設定できます。

表5.48 システム動作環境設定一覧

項目名 | タグ名 | 初期値 | 有効値 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
起動
| ワークファイル作成パス | tmpdir | インストール時に設定した値 |  | 200バイト以内
配信デーモン通信方法 | sddrequestmethod | 通常のソケット | (*1) | (*2)
FIFOパス | fifopath | インストール時に設定した値 |  | 200バイト以内(*3)
配信要求受付ポートNo. | sddport | 32000 | 1～65535 |
集信ポートNo. | rcvport | 30000 | 1～65535 |
要求受付ポートNo. | obsport | 31000 | 1～65535 |
配信プロセスの多重度 | sndpsnum | 10 | 1～9999 |
集信プロセスの多重度 | rcvpsnum | 0 | 0～9999 | 0:無制限
pidファイル作成パス | piddir | インストール時に設定した値 |  | 200バイト以内
コード変換
| 転送コードセット | cs4trnsfr | インストール時に設定した値 | (*1) | (*4)
漢字コード種 | knjcode | インストール時に設定した値 | (*1) | (*5)
日本語規格 | jistype | 83JIS | (*1) | (*4)
JIS年度 | jistype | 83JIS | (*1) | (*5)
タブの処理 | tabchange | スペース | (*1) |
KEIS全角スペースモード | keisspmode | モード0 | (*1) |
外字テーブル使用 | gaijifile | しない | (*1) |
外字未登録時処理 | gaijierr | デフォルト値 | (*1) |
コード変換モード | codechangemode | モード0 | (*1) |
簡易転送コード変換 | insttranscodcnv | 集信側 | (*1) | (*2)
属性変換
| パック・ゾーン変換 | pschg | モード0 | (*1) |
ASCII用符号部 | psascii | モード1 | (*1) |
EBCDIC用符号部 | psebcdic | モード1 | (*1) |
Xタイプの変換 | xmode | モード0 | (*1) |
集配信
| 暗号化方式 | ciphertype | (*6) | (*1) |
集信オープンモード | rcvfilewait | モード1 | (*1) |
集信多重度オーバーリトライ | rcvover_rty | リトライせず エラー | (*1) |
転送グループチェック | tgrpchk | しない | (*1) |
動的パラメータ指定 | dynparam | 動的変更可能 | (*1) |
メッセージ動的パラメータ指定 | msgdynparam | すべて置換する | (*1) |
配信転送後異常時の処置 | enderrmode | 異常扱い | (*1) |
再配信待ちキューの削除条件 | resenddel | モード1 | (*1) |
集信ファイル最大サイズ | rcvmaxfilesize | 0 | 0～(*7) | 0:無制限
自ホスト名 | myhostname | インストール時に指定したホスト名 |  | (*8)
通信
| ソケット接続リトライ回数 | retrycnt | 5 | 0～9999 |
ソケット接続リトライ待ち時間 | retrytime | 20 | 0～9999 |
自動再配信リトライ回数 | sockerr_autoretry | 0 | 0～9 |
ソケット通信応答待ち時間 | socktime | 3600 | 10～259200 | 999999:無限
ソケット送信バッファサイズ | sndsocksize | 0 | 0,4096～2147483647 |
ソケット受信バッファサイズ | rcvsocksize | 0 | 0,4096～2147483647 |
要求受付応答待ち時間 | obssocktime | 86400 | 10～259200 | 999999:無限
IPバージョン | ipversion | 4 | (*1) |
電文転送タイプ | proctranstype | 集配信速度優先 | (*1) |
セキュリティ
| 管理画面セキュリティ | admcheck | 無効 | (*1) |
要求受付ホストチェック | obshstchk | しない | (*1) | (*3)
HULFT Managerパスワードチェック | passwdcheck | しない | (*1) |
操作ログ出力選択 | oplselect | 出力しない | (*1) |
操作ログ自動切り替えサイズ | oplchangesize | 0 | 0～9999 | 0:無制限
操作ログ切り替え世代管理数 | oplgenerationcount | 9999 | 2～9999 |
高強度暗号強制モード | strongkeymode | 無効 | (*1) | (*2)
未登録ホストからの送信要求・再送要求受付許可 | allowsndreq | する | (*1) | (*2)
未登録ホストからの集信後ジョブ結果参照要求受付許可 | allowpostrjobrslt | する | (*1) | (*2)
未登録ホストからのジョブ実行結果通知受付許可 | allowjobrsltntfy | する | (*1) | (*2)
未登録ホストからのリモートジョブ実行受付許可 | allowrmtjobexe | する | (*1) | (*2)
未登録ホストからの簡易転送受付許可 | allowinsttrans | しない | (*1) | (*2)
簡易転送集信許可ルートディレクトリ | insttransroot | HULPATHと同階層のitr |  | 200バイト以内(*2)
グローバル
| 日付形式 | datefmt | インストール時に設定した値 | (*1) |
HULFT動作言語 | hullang | インストール時に設定した値 | (*1) |
転送テスト
| 転送動作モード | ttmode | 連動モード | (*1) |
集信結果制御 | ttrcvomit | 転送異常として 終了 | (*1) |
集信ファイル出力 | ttrcvfiloutput | 出力しない | (*1) |
配信前ジョブ実行 | ttpresndjob | 実行しない | (*1) |
配信後ジョブ実行 | ttsndjob | 実行しない | (*1) |
集信後ジョブ実行 | ttrcvjob | 実行しない | (*1) |
転送履歴出力 | ttsndrcvlog | 出力する | (*1) |
その他
| ユーティリティ応答待ち時間 | utlwait | 60 | 10～259200 | 999999:無限
ジョブ終了待ち時間 | jobwtimeout | 999999 | 10～259200 | 999999:無限
ログ切り替え値 | logdelcount | 0 | 0～999999 |
状況表示選択 | statusdisplay | 全て表示 | (*1) |
HULFT識別文字 | hulcharacter |  | 半角英数字 | 8バイト以内
HULFT ScriptポートNo. | hsport | (*9) | 1～65535 | (*10)
トレース出力バージョン | tlogver | トレースログ（V8ヘッダー）を出力 | (*1) |
トレース出力モード | tlogmode | 異常系のみ出力 | (*1) | (*3)
ログ縮小モード | logreduction | 全て出力する | (*1) | (*2)
トレースログへ出力 | tracelog | エラーのみチェック | (*11) | (*2)
システムログへ出力 | syslog | チェックなし | (*11) | (*2)
トレース出力ファイル名 | tlogfile | HULPATH/trace (*12) |  | 256バイト以内
トレース出力ファイルサイズ | tlogsize | 10 | 1～1024 |
HULFT製品間共有
| HULFT製品間共有環境設定パス | hulsharepath | HULPATH |  | 200バイト以内
ローカルファイルロックモード | localfile_lockmode | モード0 | (*1) |

*1 | : | HULFT Manager管理画面の場合、プルダウンリストから設定値をクリックします。
*2 | : | HULFT Ver.8.4以降に接続した場合に表示されます。
*3 | : | HULFT Ver.8.4未満に接続した場合に表示されます。
*4 | : | HULFT Ver.8.1以降に接続した場合に表示されます。
*5 | : | HULFT Ver.8.1未満に接続した場合に表示されます。
*6 | : | 接続先ホストのHULFTの製品構成にHULFT 暗号オプションを含む場合は“HULFT暗号化”、含まない場合は“その他の暗号化”が初期値となります。 ただし、プロダクトキー更新でHULFT 暗号オプションを追加、変更した場合は、初期値は変更されません。詳細は、接続先ホストの「導入 マニュアル」を参照してください。
*7 | : | 9,223,372,036,854,769,999
*8 | : | HULFT for NSKでは初期値はありません。
*9 | : | 接続先ホストのHULFTの製品構成にHULFT Script Optionを含む場合は“7700”、含まない場合は値は設定されません。 ただし、プロダクトキー更新でHULFT Script Optionを追加した場合、設定内容を確認してください。詳細は、接続先ホストの「導入 マニュアル」を参照してください。
*10 | : | 接続先ホストがHULFT Ver.8.1以降で、接続先ホストにHULFT Scriptが導入されている場合に表示されます。
*11 | : | HULFT Manager管理画面の場合、チェックボックスで指定します。
*12 | : | HULPATH HULFTが使用する環境設定ファイルが格納されているディレクトリー