# コード変換

注意

設定の変更はできません。

転送コードセット

  配信ファイルまたは集信ファイルのコード変換で使用するコードセット

  - IBM漢字

  - UTF-8

  - IBM簡体字

KEIS全角スペースモード

  KEISの全角スペースコードの変換規則

  モード0

    : 全角スペースコードを0x4040に変換する

  モード1

    : 全角スペースコードを0xA1A1に変換する

  KEIS全角スペースコードの変換規則については、接続先ホストの「コード変換 マニュアル」を参照してください。

外字テーブル使用

  外字テーブル変換の処理

  しない

    : 外字テーブルを使用せず、外字コードはすべて’□’に変換する

  する

    : 外字テーブルを参照し、外字コードは該当コードに変換する

  優先

    : 優先的に外字テーブルを参照し、該当コードに変換する

  外字の変換規則については、接続先ホストの「コード変換 マニュアル」を、外字テーブルについては、「IBMi アドミニストレーション マニュアル」を参照してください。

外字未登録時処理

  外字テーブルにも登録されていないコードに対する処理

  デフォルト値

    : デフォルトコードに変換する

  エラー

    : エラーとする

  外字の変換規則については、接続先ホストの「コード変換 マニュアル」を参照してください。

コード変換モード

  外字の文字列処理の動作

  モード0

    : コード変換時に出力コードを固定長として外字変換する

    （UTF-8コードおよびGB18030コード以外）

  モード1

    : コード変換時に出力コードを可変長として外字変換する

EBCDICコード間の変換

  EBCDICコード間の変換処理

  チェックしない

    : 変換しない

  チェックする

    : 変換する

  EBCDICコード間の変換規則については、接続先ホストの「コード変換 マニュアル」を参照してください。

固定長転送をおこなう

  テキスト転送時、データサイズが減少した場合（シフトコードのカットなど）にレコードの最後にスペースをセットするかどうか

  チェックする

    : スペースをセットする

  チェックしない

    : スペースをセットしない

  詳細は接続先ホストの「コード変換 マニュアル」を参照してください。

メッセージキャラクターセット選択

  メッセージを出力するときのEBCDICコードのコードセットの種類

  IBM英小文字拡張モード

    : IBM英小文字拡張

  HULFTキャラクターセットモード

    : 「HULFTキャラクタセット」で指定したコードセットの種類