# 転送グループ情報の項目一覧

転送先（相手ホスト）をグループ化して登録します。

1転送グループに指定できるホスト名の数は48ホストです。

登録方法は、「転送グループ情報を操作する」を参照してください。

## 項目一覧

表4.79 転送グループ情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
転送グループID |  | 英数字および“_” | × | 先頭英字の50バイト以内
コメント |  | 文字 | ○ | 60バイト以内(*1)
ホスト名 |  | 英数字と一部の 記号(*2) | × | 先頭英字の68バイト以内

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

*1 | : | HULFT Manager管理画面では、60文字まで入力できます。接続先ホストがHULFT Ver.8.1以降の場合、入力した文字のサイズは、接続先ホストのHULFTで設定されているコードセットに従ってチェックされます。チェックされたサイズが備考に記載されたサイズであれば、入力した文字はHULFTに保存されます。
*2 | : | 記号は“-（ハイフン）”、“.（ピリオド）”のみ指定可能です。

## 各項目の説明

転送グループ情報に設定する各項目について説明します。

転送グループID

  登録したホストのグループを認識するためのID

  この転送グループIDと配信管理情報と集信管理情報の「転送グループID」が関連づけされます。

コメント

  転送グループに対するコメント

ホスト名

  ファイルを配信または集信するときの相手ホスト名

## 設定時の注意点

ホスト名の重複

同一ホスト名を1つの転送グループに重複して登録できません。

コメント

コメントに登録した2バイト文字は、HULFT Manager管理画面では表示できても、HULFT10 for IBMiのHULFT管理画面で欠落する場合があります。