# ジョブ起動情報の項目一覧

配信前、配信後、集信後、またはファイルトリガー機能の検知後にジョブ起動を行う場合に起動するコマンドを登録します。1ジョブIDに登録できるジョブの数は13ジョブです。登録方法は、「ジョブ起動情報を操作する」を参照してください。

## 項目一覧

表5.41 ジョブ起動情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
画面 | ファイル
ジョブID | JOB |  | 英数字 | × | 50バイト以内
コメント | COMMENT |  | 文字 | ○ | 60バイト以内(*1)
起動ジョブ | JOB DEF～DEFEND |  | 英数字 | × | 200バイト以内

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

*1 | : | HULFT Manager管理画面では、60文字まで入力できます。接続先ホストがHULFT Ver.8.1以降の場合、入力した文字のサイズは、接続先ホストのHULFTで設定されているコードセットに従ってチェックされます。チェックされたサイズが備考に記載されたサイズであれば、入力した文字はHULFTに保存されます。

## 各項目の説明

ジョブ起動情報に設定する各項目について説明します。（ ）内はパラメーターファイル使用時に指定する項目名です。

ジョブID（JOB）

  起動するジョブを認識するID

  このジョブIDと、配信管理情報、集信管理情報、またはファイルトリガ情報のジョブIDが関連づけされます。

コメント（COMMENT）

  起動ジョブに対するコメント

起動ジョブ（JOB DEF～DEFEND）

  シェルスクリプトまたはプログラム名

  絶対パスで指定します。

  パラメーターを設定する場合は、スペースで区切ります。

## 設定時の注意点

複数のジョブを指定した場合

複数のジョブを指定した場合は順番にジョブを実行していきます。並列には実行しません。ジョブが異常終了すると、それ以降のジョブは実行しません。

メッセージの置換

起動ジョブに“$MSG0”～“$MSG5”または“$MSGL0”～“$MSGL1”を指定すると、送信されたメッセージに置換します。

転送相手のホストの言語設定によっては、メッセージの置換が正しく行われず、転送に失敗する場合があります。

メッセージ送信の注意点については「Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル」を参照してください。

## 運用時の注意点

ジョブ実行時の権限

ジョブを実行するプロセスのユーザー権限でジョブが実行されます。

たとえば、配信後ジョブは配信デーモンのユーザー権限で実行されます。

ジョブ実行時の権限については、「Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル」を参照してください。