# コード変換

転送コードセット（cs4trnsfr）

  接続先ホストが使用しているシステムのコードセットを指定します。

  ファイルのコード変換処理で使用します。

  HULFT Ver.8.1以降に接続した場合に表示されます。

  - EUC-JP

  - SHIFT-JIS

  - UTF-8

  - GB18030

漢字コード種（knjcode）

  使用しているシステムの文字コードを指定します。

  HULFT Ver.8.1未満に接続した場合に表示されます。

  - SHIFT-JIS

  - EUC

  - UTF-8

日本語規格（jistype）

  使用しているシステムの文字コードの日本語の規格を指定します。

  HULFT Ver.8.1以降に接続した場合に表示されます。

  - 78JIS

  - 83JIS

JIS年度（jistype）

  使用しているシステムの文字コードの日本語の規格を指定します。

  HULFT Ver.8.1未満に接続した場合に表示されます。

  - 78JIS

  - 83JIS

タブの処理（tabchange）

  MF-IBMi系機種に対してテキスト転送を行うときにタブコード（0x09）をスペースコード（0x20）として扱うか、タブコード（0x09）として扱うかを指定します。

  スペース

    : スペースコードとして扱う

  タブ

    : タブコードとして扱う

  注意

  変換後のコードはEBCDICセットの変換規則に従います。

外字テーブル使用（gaijifile）

  外字テーブル変換の処理を指定します。

  しない

    : 外字テーブルを使用せず、外字コードはすべて“□”に変換

  する

    : 外字テーブルを参照し、外字コードは該当コードに変換

  優先

    : 優先的に外字テーブルを参照し、該当コードに変換

  外字テーブルについては、「Linux/AIX アドミニストレーション マニュアル」を参照してください。

外字未登録時処理（gaijierr）

  JIS基本漢字以外のコードで、外字テーブルにも登録されていないコードに対する処理を指定します。

  デフォルト値

    : デフォルトコードに変換

  エラー

    : エラーとする

コード変換モード（codechangemode）

  外字の文字列処理の動作を指定します。

  モード0

    : コード変換時に出力コードを固定長として外字変換

    （UTF-8以外）

  モード1

    : コード変換時に出力コードを可変長として外字変換

簡易転送コード変換（insttranscodcnv）

  簡易転送時に、配信ファイルのコード変換を配信側ホストで行うか、集信側ホストで行うかを指定します。

  HULFT Ver.8.4以降に接続した場合に表示されます。

  配信側

    : 配信側ホストでコード変換を実施

  集信側

    : 集信側ホストでコード変換を実施