# メッセージログ

= 備考 =

「メッセージログ」の設定画面および以下の項目は、接続先ホストがHULFT Ver.8.4以降の場合に表示されます。

注意

設定の変更はできません。

メッセージログへの出力

  配信処理、集信処理、要求受付処理、および操作ログ出力処理のメッセージをメッセージログに出力するかどうか

  メッセージレベルごとに指定可能です。

  チェックした場合にはメッセージログに出力を行い、チェックしなかった場合にはメッセージログに出力を行いません。

  指定するメッセージレベルは以下です。

  - インフォメーション

  - ワーニング

  - エラー

  メッセージレベルについては、「IBMi エラーコード・メッセージ」を参照してください。

  注意

  接続先ホストのHULFTが、配信受付ジョブ、集信受付ジョブ、要求受付ジョブ、または操作ログ受付ジョブを起動するときに、メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を指定した場合、該当する処理については本項目の設定は使用されません。

  その場合、すべてのメッセージが出力されます。

メッセージログ出力バージョン

  メッセージの出力フォーマット

  - 旧フォーマット

  - V8.4フォーマット

  メッセージの出力フォーマットについては、「IBMi エラーコード・メッセージ」を参照してください。

  注意

  接続先ホストのHULFTが、配信受付ジョブ、集信受付ジョブ、要求受付ジョブ、または操作ログ受付ジョブを起動するときに、メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を指定した場合、該当する処理については本項目の設定は使用されません。

  その場合、メッセージは旧フォーマットで出力されます。

配信メッセージログ出力ファイル名

  配信受付ジョブおよび配信ジョブがメッセージを出力するための出力先ファイル（メッセージログ）のファイル名

  接続先ホストのHULFTが、配信受付ジョブを起動するときにメッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を省略した場合、メッセージは本項目で指定したファイルに出力されます。

  メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）も本項目も省略した場合、メッセージは出力されません。

集信メッセージログ出力ファイル名

  集信受付ジョブおよび集信ジョブがメッセージを出力するための出力先ファイル（メッセージログ）のファイル名

  接続先ホストのHULFTが、集信受付ジョブを起動するときにメッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を省略した場合、メッセージは本項目で指定したファイルに出力されます。

  メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）も本項目も省略した場合、メッセージは出力されません。

要求受付メッセージログ出力ファイル名

  要求受付ジョブおよび要求ジョブがメッセージを出力するための出力先ファイル（メッセージログ）のファイル名

  接続先ホストのHULFTが、要求受付ジョブを起動するときにメッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を省略した場合、メッセージは本項目で指定したファイルに出力されます。

  メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）も本項目も省略した場合、メッセージは出力されません。

操作ログメッセージログ出力ファイル名

  操作ログ受付ジョブおよび操作ログジョブがメッセージを出力するための出力先ファイル（メッセージログ）のファイル名

  接続先ホストのHULFTが、操作ログ受付ジョブを起動するときにメッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を省略した場合、メッセージは本項目で指定したファイルに出力されます。

  メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）も本項目も省略した場合、メッセージは出力されません。

メッセージログ削除しきい値

  HULFTが配信処理、集信処理、要求受付処理、および操作ログ出力処理のメッセージを削除する場合、その削除を行うタイミング

  （単位：件数）

  それぞれのメッセージログのレコード件数がしきい値を超えた場合に、古いレコードを削除します。

  “0”が設定されている場合、レコードの自動削除は行われません。

  注意

  接続先ホストのHULFTが、配信受付ジョブ、集信受付ジョブ、要求受付ジョブ、または操作ログ受付ジョブを起動するときに、メッセージ出力パラメーター（OUTPUT）を指定した場合、該当する処理については本項目の設定は使用されません。

  その場合、レコードの保持件数は無制限です。