# 転送状況一覧画面

配信および集信の転送状況を表示する画面です。

= 備考 =

ツールバーの詳細は、「状況照会の一覧画面」を参照してください。

## 各項目の説明

種別

  状況の種別が表示されます。

  配信

    : 配信の場合の転送状況

  集信

    : 集信の場合の転送状況

ファイルID

  ファイルIDが表示されます。

  = 備考 =

  簡易転送の転送状況では、ファイルIDに「_INSTANT_TRANSFER_」が表示されます。

ホスト名

  種別が“配信”の場合、集信側ホスト名が表示されます。

  種別が“集信”の場合、配信側ホスト名が表示されます。

ファイル名

  種別が“配信”の場合、配信ファイル名が表示されます。

  種別が“集信”の場合、集信ファイル名が表示されます。

  接続先ホストがHULFT Ver.8.4以降の場合に表示されます。

依頼日

  依頼を受け付けた日付が表示されます。

  = 備考 =

  日付の形式はHULFT Managerのシステム動作環境設定の日付形式の設定によって変わります。

  日付形式の詳細は、「システム動作環境設定画面（［その他の設定］タブ）」を参照してください。

依頼時刻

  依頼を受け付けた時刻が表示されます。

ステータス

  現在の状態が表示されます。

  転送中

    : 転送を行っている状態

  接続中（回数）

    : 集信へ接続を行っている状態（接続リトライ回数）

  配信待ち

    : 配信多重度を超えているため配信待ち状態、または配信開始前の状態

  待機中

    : 集信への再接続を行うまでの待ち状態

  自動再配信待

    : 自動再配信を行うまでの待ち状態

  ジョブ実行中

    : ジョブ実行中の状態

  CSV出力中

    : CSV変換を行っている状態

  切断処理中

    : 切断処理を行っている状態

レコード件数

  レコード件数が表示されます。接続先ホストがHULFT10 for zOSの場合に表示されます。

  種別が“配信”の場合、配信ファイル全体のレコード件数が表示されます。

  種別が“集信”の場合、現在集信したレコード件数が表示されます。

接続

  接続形態が表示されます。

  LAN

    : LAN接続

  注意

  接続先ホストがHULFT10 for IBMiの場合は、表示されません。

処理番号

  配信処理番号または集信処理番号が表示されます。

サイズ

  転送済みのデータサイズが表示されます。単位は、バイトです。

  注意

  接続先ホストがHULFT10 for zOSまたはHULFT10 for IBMiの場合、表示されません。

全体サイズ

  配信ファイルのデータサイズが表示されます。単位は、バイトです。

  接続先ホストがHULFT10 for Windowsの場合に表示されます。

  種別が“集信”の場合、転送が完了するまで全体サイズが不明なため“0”と表示されます。

パーセント

  転送済みデータサイズが表示されます。単位は、パーセントです。

  接続先ホストがHULFT10 for Windowsの場合に表示されます。

注意

- 配信プロセスが起動していない場合、「配信制御ファイル（sddreqcp.dat）」の内容が表示されます。

- 集信プロセスが起動していない場合、“データなし”となります。

依頼日時（UTC＋hh:mm）

  HULFT Managerを利用しているマシンのローカルタイムで、依頼を受け付けた日時が表示されます。

  hh:mmには、ローカルタイムのタイムゾーンに合わせたオフセットが表示されます。

  = 備考 =

  - 接続先ホストがHULFT for MSPまたはHULFT for XSPの場合、項目名は依頼日時（GMT+hh:mm）となり、グリニッジ標準時で記録された日時がローカルタイムで表示されます。

  - 日付の形式はHULFT Managerのシステム動作環境設定の日付形式の設定によって変わります。

    日付形式の詳細は、「システム動作環境設定画面（［その他の設定］タブ）」を参照してください。

= 備考 =

転送状況を確認する手順は、「転送状況を確認する」を参照してください。