# 集信管理情報更新画面（基本設定）

登録されている集信管理情報の内容（基本設定）が表示されます。

集信管理情報の基本項目を更新できます。

## 各項目の説明

表5.5 集信管理情報更新画面（基本設定）の項目一覧

項目名 | HULFT8 for Mainframe | HULFT8 for UNIX/Linux | HULFT8 for Windows | HULFT8 for IBMi
--- | --- | --- | --- | ---
ファイルID | ○ | ○ | ○ | ○
コメント | ○ | ○ | ○ | ○(*1)
汎用機DSN | ○ | － | － | －
集信ファイル名 | － | ○ | － | －
ファイル名 | － | － | ○ | ○
ボリューム通番 | ○ | － | － | －
カタログ処理 | ○ | － | － | －
マルチボリューム区分 | ○ | － | － | －
汎用機間集信属性 | ○ | － | － | －
レコード形式 | ○ | － | － | －
容量 | ○ | － | － | －
一次要求量 | ○ | － | － | －
増分量 | ○ | － | － | －
未使用域 | ○ | － | － | －
レコード長 | ○ | － | － | ○
ブロック長 | ○ | － | － | －
ストレージ・クラス | ○(*2) | － | － | －
管理クラス | ○(*2) | － | － | －
データ・クラス | ○(*2) | － | － | －
オーナー名 | － | ○ | － | －
グループ名 | － | ○ | － | －
パーミッション | － | ○ | － | －
登録モード | ○ | ○ | ○ | ○
異常時の処置 | ○ | ○ | ○ | ○
集信形態 | ○ | ○ | ○ | ○
世代管理 | － | ○ | ○ | ○
世代管理数 | － | ○ | ○ | ○
EBCDICセット(*3) | ○ | ○ | ○ | ○
EBCDICコードセット(*4) | － | ○ | ○ | －
正常時ジョブID | ○ | ○ | ○ | ○
異常時ジョブID | ○ | ○ | ○ | ○

○ | : | 項目あり
－ | : | 項目なし
*1 | : | コメントに登録した2バイト文字は、HULFT Manager管理画面では表示できても、HULFT8 for IBMiのHULFT管理画面で欠落する場合があります。
*2 | : | HULFT for zOSに接続した場合に表示されます。
*3 | : | HULFT Ver.8.1以降に接続した場合に表示されます。
*4 | : | HULFT Ver.8.1未満に接続した場合に表示されます。

以下の項目の参照ボタンをクリックすると、各ダイアログが表示されます。

表5.6 ［参照］ボタンで表示されるダイアログ

項目名 | ダイアログ
--- | ---
集信ファイル名 | ファイル参照ダイアログ
ファイル名(*1) | ファイル参照ダイアログ
正常時ジョブID | ジョブID選択ダイアログ
異常時ジョブID | ジョブID選択ダイアログ

*1 | : | HULFT8 for IBMiへ接続した場合、参照ボタンは表示されません。

= 備考 =

- ファイルID、コメントは、基本設定および拡張設定を切り替えても表示されます。

- 正常時ジョブIDまたは異常時ジョブIDを入力して右クリックし、コンテキストメニューの管理情報を開くをクリックすると、ジョブ起動情報更新画面が表示されます。

各項目の詳細は、以下を参照してください。

- HULFT8 for Mainframeへ接続した場合、「集信管理情報の項目一覧」を参照

- HULFT8 for UNIX/Linuxへ接続した場合、「集信管理情報の項目一覧」を参照

- HULFT8 for Windowsへ接続した場合、「集信管理情報の項目一覧」を参照

- HULFT8 for IBMiへ接続した場合、「集信管理情報の項目一覧」を参照