# メール連携情報の項目一覧

配信後、集信後に行うメールの送付先情報を登録します。

登録方法は、「メール連携情報を操作する」を参照してください。

= 備考 =

メール連携機能は非推奨機能です。詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 新機能・非互換説明書 : メール連携

## 項目一覧

表4.63 メール連携情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
画面 | ファイル
メール連携ID | MAIL |  | 英大文字数字 | × | 50バイト以内
表題 | TITLE |  | 文字 | × | 60バイト以内(*1)
宛先 | DESTINATION |  | 英数字 | × | 1件85バイト以内 合計4300バイト以内
同報 | MULTICAST |  | 英数字 | ○ | 1件85バイト以内 合計4300バイト以内
本文 | TEXT DEF～DEFEND | (*2) | 文字 | × | 512バイト以内(*3)
添付ファイル | ATTACHMENT | チェックなし | (*4) | ○ |
ATTACHMENTFILE |  |  | ○ | 256バイト以内

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

*1 | : | HULFT Manager管理画面では、60文字まで入力できます。入力した文字のサイズは、接続先ホストのHULFTで設定されているコードセットに従ってチェックされます。チェックされたサイズが備考に記載されたサイズであれば、入力した文字はHULFTに保存されます。
*2 | : | 例文が表示されます。
*3 | : | HULFT Manager管理画面では、512文字まで入力できます。入力した文字のサイズは、接続先ホストのHULFTで設定されているコードセットに従ってチェックされます。チェックされたサイズが備考に記載されたサイズであれば、入力した文字はHULFTに保存されます。
*4 | : | HULFT Manager管理画面の場合、チェックボックスで指定します。

## 各項目の説明

メール連携情報に設定する各項目について説明します。

メール連携ID（MAIL）

  配信後または集信後に送信するメールを認識するID

表題（TITLE）

  メールの表題

宛先（DESTINATION）

  メールを送信するメールアドレス

  アドレスとアドレスの区切りは「,（カンマ）」を使用してください。

同報（MULTICAST）

  メールのコピーを送信するメールアドレス

  アドレスとアドレスの区切りは「,（カンマ）」を使用してください。

本文（TEXT DEF～DEFEND）

  送信するメールの本文

  本文中に環境変数名が含まれている場合、変換規則に従い変換されます。

  変換規則については「Windows アドミニストレーション マニュアル」を参照してください。

添付ファイル（ATTACHMENT）

  メールの添付ファイルの有無

  添付ファイルを指定する場合は、チェックボックスをチェックします。

添付ファイル（ATTACHMENTFILE）

  添付ファイルの指定

  HULFTで配信または集信したファイル、または任意のファイルを添付するかどうか指定します。

  添付できるファイルサイズは20KB以内です。

  転送ファイル

    : 配信ファイルまたは集信ファイルを添付

  固定ファイル

    : 任意のファイルを添付（ファイル名を256バイト以内で指定）

## 設定時の注意点

添付ファイル

- 添付ファイル名に日本語などの文字が含まれるとメール受信ソフトによっては、ファイル名が正しく表示されない場合があります。その場合、ファイル内容には問題はありません。

- 添付ファイル名にネットワークドライブおよびUNC名を使用したファイル名を指定することはできません。