# 詳細ホスト情報の項目一覧

配信側のホストまたは集信側のホストの詳細情報を登録します。登録方法は、「詳細ホスト情報を操作する」を参照してください。

詳細ホスト情報は省略することができます。省略した場合、TCP/IPに登録されているホスト名を配信管理情報の転送グループIDに指定します。また、設定値として転送コードセットは“SHIFT-JIS”、日本語規格は“83JIS”になります。

## 項目一覧

表5.29 詳細ホスト情報項目一覧

項目名 | 省略時の値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
ホスト名 |  | 英数字と一部の記号 (*1) | × | 50バイト以内
コメント |  | 英数字、 半角カナ | ○ | 60バイト以内
基本設定
| ホスト種 | 汎用機 | (*2) | × |
転送コードセット | JEF | (*2) | × |
集信ポートNo. | 30000 | 1～65535 | ○ |
要求受付ポートNo. | 31000 | 1～65535 | ○ |
ホスト別配信多重度 | 0 | 0～100 | ○ |
日本語規格 | 83JIS | (*2) | × |
接続形態 | LAN | (*2) | ○ |
HULFT7通信モード | 無効 | (*2) | × |
PROXYサーバ
| PROXYサーバ |  |  |  | (*3)
PROXYポートNo. | 40000 |  |  | (*3)
セキュリティ
| 送信要求・再送要求受付許可 | する | (*2) | ○ |
集信後ジョブ結果参照要求受付許可 | する | (*2) | ○ |
ジョブ実行結果通知受付許可 | する | (*2) | ○ |
リモートジョブ実行受付許可 | する | (*2) | ○ |
簡易転送受付許可 | しない | (*2) | ○ | (*4)
ユーザの通知 | 通知しない | (*2) | ○ |

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

*1 | : | 記号は“-（ハイフン）”、“.（ピリオド）”のみ指定可能です。ただし、HULFT-HUBが“_（アンダーバー）”を設定する場合があります。また、詳細ホスト情報リスト出力、配信履歴または集信履歴のリスト出力とファイル出力を行う際、“-（ハイフン）”が範囲指定の意味を持っているため、“-（ハイフン）”が含まれているホスト名を指定することはできません。
*2 | : | HULFT Manager管理画面の場合、プルダウンリストから設定値をクリックします。
*3 | : | HULFT-HUBまたはHULFT-WebConnectを使用したときに設定される項目のため、HULFT Managerでは値を変更しないでください。
*4 | : | HULFT Ver.8.4以降に接続した場合に表示されます。

## 各項目の説明

詳細ホスト情報で設定する各項目について説明します。

ホスト名

  配信側または集信側のホスト名

  配信する場合、このホスト名と転送グループ情報の「ホスト名」が関連づけられます。

  集信する場合、このホスト名と配信側ホストの自ホスト名が関連づけられます。

コメント

  ホストに対するコメント

### 基本設定

ホスト種

  ホスト名で指定したホストのOS種別

  汎用機

    : Mainframe

  UNIX

    : UNIX、Linux、またはNonStop

  WindowsNT

    : WindowsNT系OS

  AS/400

    : IBM i

  Windows

    : Windows9x系OS

  K

    : 富士通Kシリーズ

転送コードセット

  ホスト名で指定したホストの文字コード

  - SHIFT-JIS

  - JEF

  - EUC-JP

  - IBM漢字

  - KEIS

  - NEC

  - UTF-8

  - GB18030

  - IBM簡体字

集信ポートNo.

  ホスト名で指定したホストの集信ポート番号

  省略すると、“30000”が設定されます。

要求受付ポートNo.

  ホスト名で指定したホストの要求受付ポート番号

  省略すると、“31000”が設定されます。

ホスト別配信多重度

  ホスト名で指定したホストへの配信多重度

  “0”を設定した場合、ホスト別配信多重度の制御は行われません。

  省略すると、“0”が設定されます。

  ホスト別配信多重度には、システム動作環境設定の配信起動タスク数（TASK-CNT）以下の値を設定するようにしてください。

日本語規格

  転送コードセットで指定した文字コードのJIS年度

  78JIS

    : JIS78

  83JIS

    : JIS83

接続形態

  ホスト名で指定したホストの接続形態

  LAN

    : LAN接続の場合に指定

  “LAN”のみ設定できます。

HULFT7通信モード

  ホスト名で指定したホストとの通信方法

  無効

    : まずHULFT8の通信方法で接続し、相手ホストが下位バージョンだった場合はHULFT7の通信方法に切り替える

  有効

    : 最初からHULFT7の通信方法で接続する

  省略すると、“無効”が設定されます。

### PROXYサーバ

PROXYサーバ
PROXYポートNo.

  HULFT-HUBまたはHULFT-WebConnectを使用したときに設定される項目

  PROXYサーバに表示される項目は、HULFT Managerでは値を変更しないでください。

### セキュリティ

送信要求・再送要求受付許可

  送信要求（SEND）および再送要求（RESEND）のサービス受付可否

  する

    : サービスを受け付ける

  しない

    : サービスの受け付けを拒否する

  省略すると、“する”が設定されます。

集信後ジョブ結果参照要求受付許可

  集信後ジョブ結果参照要求（HULJOB）のサービス受付可否

  する

    : サービスを受け付ける

  しない

    : サービスの受け付けを拒否する

  省略すると、“する”が設定されます。

ジョブ実行結果通知受付許可

  ジョブ実行結果通知（HULSNDRC）のサービス受付可否

  する

    : サービスを受け付ける

  しない

    : サービスの受け付けを拒否する

  省略すると、“する”が設定されます。

リモートジョブ実行受付許可

  リモートジョブ実行（HULRJOB）のサービス受付可否

  する

    : サービスを受け付ける

  しない

    : サービスの受け付けを拒否する

  省略すると、“する”が設定されます。

簡易転送受付許可

  ホスト名で指定したホストからの簡易転送の受付可否

  接続先ホストがHULFT Ver.8.4.0以降の場合に表示されます。

  する

    : 簡易転送の受け付けを許可する

  しない

    : 簡易転送の受け付けを拒否する

  省略すると、“しない”が設定されます。

ユーザーの通知

  ユーザーID（OS）およびユーザーID（HULFT管理画面）の接続先ホストへの通知の有無

  - 通知する

  - 通知しない

  ユーザーIDの詳細は、接続先ホストの「アドミニストレーション マニュアル」のユーザーの通知の説明を参照してください。

  省略すると、“通知しない”が設定されます。

## 設定時の注意点

ホスト種

転送相手のホストがWindowsで、転送時に使用されるコードセットがUTF-8またはGB18030の場合、ホスト種は“WindowsNT”を指定してください。