# 簡易転送

= 備考 =

「簡易転送」の設定画面および以下の項目は、接続先ホストがHULFT Ver.8.4以降の場合に表示されます。

注意

設定の変更はできません。

簡易転送EBCDICセット

  簡易転送で1バイトコードを変換するときに使用する、接続先ホストのEBCDIC系コードセット

  接続先ホストの転送コードセットがUTF-8の場合は使用されません。

  - 自動

  - EBCDICカナ文字

  - EBCDIC英小文字

  - EBCDIC ASCII

  - EBCDIC ASPEN

  - IBM英小文字

  - IBM英小文字拡張

  - NECカナ文字

  - IBMカナ文字拡張

  - 中国語簡体字拡張

  - ユーザーテーブル1

  - ユーザーテーブル2

  - ユーザーテーブル3

簡易転送コード変換

  簡易転送で転送ファイルのコード変換を行うホスト

  配信側

    : 配信側ホストで変換

  集信側

    : 集信側ホストで変換

簡易転送集信ファイルレコード長

  簡易転送で集信ファイルを新規作成するときのレコード長

  （単位：バイト）