# 配信管理情報の項目一覧

配信するファイルのファイル情報を登録します。登録方法は、「配信管理情報を操作する」を参照してください。

## 項目一覧

表4.69 配信管理情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
ファイルID |  | 英数字および“_” | × | 先頭英字の50バイト以内
コメント |  | 文字 | ○ | 60バイト以内(*1)
基本設定
| ファイル名 |  | 英数字 | × | 3バイト以上33バイト以内
転送タイプ |  | (*2) | × |
M/フォーマットID |  | 英数字および“_” | ○ | 先頭英字の50バイト以内
圧縮方式 | 圧縮なし | (*2) | × |
DEFLATEレベル | 標準 | (*2) | × |
コード変換 | 配信側 | (*2) | × |
EBCDICセット | 自動 | (*2) | × |
配信ファイルの扱い | 保存 | (*2) | × |
転送グループID |  | 英数字および“_” | × | 先頭英字の50バイト以内
配信前ジョブID |  | 英数字および“_” | ○ | 先頭英字の50バイト以内
正常時ジョブID |  | 英数字および“_” | ○ | 先頭英字の50バイト以内
異常時ジョブID |  | 英数字および“_” | ○ | 先頭英字の50バイト以内
拡張設定
| 連携DBID |  | (*2) | ○ | 「CSV」の文字列のみ(*3)
転送間隔 | 0 | 0～32767 | × | 単位:ミリ秒
転送優先度 | 50 | 1～256 | × |
転送ブロック長 | 0 | 0,128～65520 | × |
転送ブロック数 | 0 | 0,1～99 | × |
シフトコードの扱い | カット | (*2) | × |
後続文字カット | カットしない | (*2) | × |
暗号キー（高強度暗号強制モードが無効の場合）(*4) |  | 英数字 | ○ | 8バイト以上20バイト以内
暗号キー（高強度暗号強制モードが有効の場合）(*5) | 16進文字列 | × | 64桁

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

*1 | : | HULFT Manager管理画面では、60文字まで入力できます。接続先ホストがHULFT Ver.8.1以降の場合、入力した文字のサイズは、接続先ホストのHULFTで設定されているコードセットに従ってチェックされます。チェックされたサイズが備考に記載されたサイズであれば、入力した文字はHULFTに保存されます。
*2 | : | HULFT Manager管理画面の場合、プルダウンリストから設定値をクリックします。
*3 | : | 転送タイプに“FORMAT”または“MULTIFORMAT”を設定した場合に指定できます。
*4 | : | 以下の場合に設定できます。 接続先のHULFTがVer.8.4.0未満 接続先のHULFTがVer.8.4.0以降で、かつシステム動作環境設定の高強度暗号強制モード（STRONGKEYMODE）に“0（無効）”が設定されている
*5 | : | 以下の場合に設定が必要です。 接続先のHULFTがVer.8.4.0以降で、かつシステム動作環境設定の高強度暗号強制モード（STRONGKEYMODE）に“1（有効）”が設定されている

## 各項目の説明

配信管理情報に設定する各項目について説明します。

ファイルID

  配信するファイルを認識するためのID

  「_INSTANT_TRANSFER_」は簡易転送用のIDであるため、ファイルIDに指定できません。

コメント

  配信するファイルに対するコメント

### 基本設定

ファイル名

  IBM i上に格納されているファイル

  物理データファイルの場合は「ライブラリー名/ファイル名(メンバー名)」の形式で指定します。

  保管ファイルの場合は「ライブラリー名/ファイル名」の形式で指定します。

  配信ファイル名に「*FIRST」や「*FILE」などの予約語を用いた指定はできません。指定した場合は予期せぬ動作をすることがあります。

転送タイプ

  配信するファイルのデータタイプ

  FORMAT

    : フォーマットデータ

  BINARY

    : バイナリーデータ

  TEXT

    : テキストデータ

  MULTIFORMAT

    : マルチフォーマットデータ

M/フォーマットID

  配信するファイルのフォーマットまたはマルチフォーマットが登録されているID

  フォーマットIDの詳細は「フォーマット情報の項目一覧」を参照してください。

  マルチフォーマットIDの詳細は「マルチフォーマット情報の項目一覧」を参照してください。

  転送タイプが“FORMAT”の場合は「フォーマットID」、転送タイプが“MULTIFORMAT”の場合は「マルチフォーマットID」が必須です。

圧縮方式

  ファイルを転送するときの圧縮の種類

  圧縮なし

    : 圧縮なし

  横圧縮

    : レコード内圧縮

  縦横圧縮

    : レコード間圧縮

  DEFLATE圧縮

    : DEFLATE圧縮

DEFLATEレベル

  圧縮方式で“DEFLATE圧縮”を設定した際に指定するレベル

  - 圧縮速度優先

  - 標準

  - 圧縮率優先

コード変換

  配信するファイルのコード変換の指定

  配信側

    : 配信側ホストで変換

  集信側

    : 集信側ホストで変換

  無変換

    : 変換せずに配信

EBCDICセット

  1バイトコードを変換するときに使用するEBCDIC系コードセット

  接続先ホストの転送コードセットがEBCDIC系コードセットの場合、接続先ホスト（配信側ホスト）のEBCDICセットを指定します。

  接続先ホストの転送コードセットがUTF-8の場合、集信側ホストのEBCDICセットを指定します。

  - 自動

  - カナ文字

  - 英小文字

  - ASCII

  - ASPEN

  - IBM英小文字

  - IBM英小文字拡張

  - NECカナ文字

  - IBMカナ文字拡張

  - 中国語簡体字拡張

  - ユーザーテーブル1

  - ユーザーテーブル2

  - ユーザーテーブル3

  省略すると“自動”が設定されます。

  = 備考 =

  “ASPEN”および“NECカナ文字”は非推奨です。

  “ASPEN”または“NECカナ文字”を指定すると、変換できなくなる可能性があります。

  その他のコードセットをご利用ください。

  詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 新機能・非互換説明書 : EBCDICセットの「NECカナ文字」および「ASPEN」

配信ファイルの扱い

  配信ファイルの配信中の排他制御と、正常終了したときの処置

  保存

    : 配信中はロックを行わず、正常終了後ファイルを保存

  クリア

    : 配信中はロックを行い、正常終了後0バイトファイルになる

  削除

    : 配信中はロックを行い、正常終了後ファイルを削除

  ロック

    : 配信中はロックを行い、正常終了後ファイルを保存

転送グループID

  配信するファイルの配信先が登録されているID

  転送グループIDの詳細は「転送グループ情報の項目一覧」を参照してください。

配信前ジョブID

  配信を行う前に起動するジョブID

  ジョブIDの詳細は「ジョブ起動情報の項目一覧」を参照してください。

  省略するとジョブは起動されません。

正常時ジョブID

  ファイルの配信が正常終了したときに起動するジョブID

  ジョブIDの詳細は「ジョブ起動情報の項目一覧」を参照してください。

  省略するとジョブは起動されません。

異常時ジョブID

  ファイルの配信が異常終了したときに起動するジョブID

  ジョブIDの詳細は「ジョブ起動情報の項目一覧」を参照してください。

  省略するとジョブは起動されません。

### 拡張設定

連携DBID

  配信データの集信側ホストでの連携

  CSV

    : 集信側ホストで集信ファイルをCSV形式変換する

  集信側ホスト（UNIX、Linux、NonStop、およびWindows）で集信ファイルをCSV形式受信する場合、“CSV”を指定します。

  省略するとCSV形式受信はされません。

  連携する場合は、転送タイプに“FORMAT”または“MULTIFORMAT”を指定してください。

転送間隔

  送信単位（転送ブロック長×転送ブロック数）ごとの間隔

  省略すると“0”が設定されます。

転送優先度

  ファイル転送を起動するときの待ち行列での優先度

  優先度は、小さい数字ほど高くなります。

転送ブロック長

  1ブロックを転送するときの長さ

  転送ブロック長と転送ブロック数の積が65520を超える値は指定できません。

転送ブロック数

  一度に転送するブロック数

  転送ブロック長と転送ブロック数の積が65520を超える値は指定できません。

シフトコードの扱い

  Win-UX系機種とコード変換を行うときのシフトコードの扱い

  カット

    : シフトコードを削除しデータを詰めた形に変換

  スペース

    : シフトコードをスペースに変換

  接続先ホストのシステム動作環境設定の転送コードセット（CS4TRNSFR）に“UTF-8”が設定されている場合、以下の設定値が表示されます。

  付加する

    : シフトコードを付加する

  付加しない

    : シフトコードを付加しない

後続文字カット

  後続文字の扱い

  カットしない

    : 後続スペースをカットしない

  スペースカット

    : 後続スペースをカットする

暗号キー（高強度暗号強制モードが無効の場合）

  データを暗号化するキー

  配信するファイルにセキュリティーをかけることができます。相手ホストの集信管理情報に設定されている暗号キーと同じ暗号キーを設定してください。

  暗号キーを省略すると、ファイルは暗号化されません。

暗号キー（高強度暗号強制モードが有効の場合）

  データを暗号化するキー

  配信するファイルにセキュリティーをかけることができます。相手ホストの集信管理情報に設定されている暗号キーと同じ暗号キーを設定してください。

## 設定時の注意点

圧縮方式

以下の場合、圧縮方式に“DEFLATE圧縮”を指定しても非圧縮で転送されます。

- 集信側ホストがVer.8未満の場合

- 詳細ホスト情報のHULFT7通信モードで“有効”を指定した場合

DEFLATEレベル

圧縮方式に以下のいずれかの設定値を指定した場合、この項目は指定できません。

- 圧縮なし

- 横圧縮

- 縦横圧縮

コード変換

- 集信側ホストがVer.8.4未満のHULFT for Maniframeで、かつ、集信側ホストのシステム動作環境設定の転送コードセットに“8（UTF-8）”が設定されている場合、“集信側”を指定することはできません。

- 配信側ホストと集信側ホストがともにVer.8.4以降の場合、コード変換に“配信側”を指定しても集信側変換に切り替わる場合と、コード変換に“集信側”を指定しても配信側変換に切り替わる場合があります。詳細は「コード変換 マニュアル」の配信側変換と集信側変換に関する説明を参照してください。

配信ファイルの扱い

同報配信する場合は配信ファイルの扱いに“保存”を指定してください。

配信ファイルが物理データファイルの場合、配信ファイルの扱いに“クリア”または“削除”を指定すると、物理データファイルのメンバーに対して「クリア」または「削除」が行われます。

転送ブロック長と転送ブロック数

転送ブロック長と転送ブロック数に“0"を設定すると、HULFTが転送単位（転送ブロック長×転送ブロック数）のサイズを自動的に最適化します。

ただし、転送ブロック長と転送ブロック数のどちらか一方のみに“0”を指定した場合は、エラーとなります。

詳細は、「IBMi アドミニストレーション マニュアル」を参照してください。

メッセージの置換

- メッセージの置換を行える項目は以下のとおりです。

  以下の項目に「&MSG0」～「&MSG5」または「&MSGL0」～「&MSGL1」を指定することにより、項目の値は配信要求を実行したときに指定したメッセージや、集信側ホストで送信要求を実行したときに指定したメッセージに置換されます。

  - 配信ファイル名

  - 転送グループID

  - 配信前ジョブID

  - 正常時ジョブID

  - フォーマットID

  - マルチフォーマットID

- メッセージは、システム動作環境設定のHULFTキャラクタセット（HULCHARSET）に設定されたコードセットの種類で変換されます。

- 集信側ホストの言語設定によっては、メッセージの置換が正しく行われず、転送に失敗する場合があります。

  メッセージ送信の注意点については「IBMi アドミニストレーション マニュアル」を参照してください。

MF-IBMi系機種に中国語データを配信する場合

EBCDICセットに“中国語簡体字拡張”を設定してください。

システム動作環境設定の転送コードセット（CS4TRNSFR）に“C（IBM簡体字）”が設定されていることを確認してください。

EBCDICセットを“自動”に設定した場合の動作

EBCDICセットに“自動”を設定した場合、ファイル転送時の1バイトコード変換で実際に使用されるEBCDICセットの値は、以下のように決定されます。

表4.70 自動的に決定されるEBCDICセットの値

配信側ホストの転送コードセット | 集信側ホストの転送コードセット
--- | ---
SHIFT-JIS | EUC-JP | GB18030 | IBM漢字 | JEF | IBM 簡体字
IBM漢字 | F | F | × | F | F | ×
IBM簡体字 | × | × | I | × | × | I

× | : | ファイル転送時にコード変換できない組み合わせ
F | : | IBM英小文字拡張
I | : | 中国語簡体字拡張

接続先ホストのコードセットを登録するシステム動作環境設定の転送コードセット（CS4TRNSFR）の詳細は、「IBMi アドミニストレーション マニュアル」を参照してください。

集信側ホストのコードセットを登録する転送コードセットの詳細は、「詳細ホスト情報の項目一覧」を参照してください。

コメント

「コメント」に登録した2バイト文字は、HULFT Manager管理画面では表示できても、HULFT10 for IBMiのHULFT管理画面で欠落する場合があります。