# システム構成

HULFT10 Smart Proxyを使用したシステム構成には以下のとおり3つがあります。

## シングル構成

NginxからHULFT10 Smart Proxy（Web API）およびHULFT10 Smart Proxy（WSS）が1つずつつながっている構成です。

図2.3 シングル構成

## 負荷分散構成

多くのデータのやりとりが発生する場合はHULFT10 Smart Proxyの負荷を軽減するために、DMZ上に、NginxからHULFT10 Smart Proxy（Web API）およびHULFT10 Smart Proxy（WSS）が2つずつつながっている構成にします。

図2.4 負荷分散構成

## 複数のHULFT10 Smart Proxyを経由する構成

HTTPS経由で拠点間の通信を行う場合などは、HULFT10 Smart Proxyを個々の環境に配置してHULFT10 Smart Proxy間で通信する構成にします。

図2.5 複数のHULFT10 Smart Proxyを経由する構成