# HULFT10 Smart ProxyとHULFTとの通信

配信元となるHULFT10から、HULFT10 Smart Proxy（WSS）を経由して、集信先となるHULFT10に通信する場合の設定手順と実行手順について説明します。

図4.5 HULFT10 Smart ProxyとHULFTとの通信

## 設定手順

HULFT10 Smart ProxyとHULFTが通信するための設定手順は以下のとおりです。

1. 事前準備

   事前準備として、以下の設定を完了していることを前提としています。

   - Nginxの設定

     設定内容は「Nginxの設定」を参照してください。

   - HULFT10 Smart Proxy（WSS）の管理情報の設定

     管理情報の設定内容は「WSSサーバー設定ファイル（wss-config.yml）」を参照してください。

2. 配信側HULFTの管理情報の設定

   配信の要求を発行する側のHULFTに、以下の管理情報を設定します。

   詳細ホスト情報

   PROXY サーバ名

     : Web サーバー（Nginx）のホスト名

   PROXY ポートNo.

     : Web サーバー（Nginx）のstream TCP 受付ポート番号

   HULFT7通信モード

     : 無効（N）

   システム動作環境設定

   高強度暗号強制モード

     : 無効（0）

   その他の設定は任意です。

3. 集信側HULFTの管理情報の設定

   集信側のHULFTに、以下の管理情報を設定します。

   詳細ホスト情報

   PROXY サーバ名

     : Web サーバー（Nginx）のホスト名

   PROXY ポートNo.

     : Web サーバー（Nginx）のstream TCP 受付ポート番号

   HULFT7通信モード

     : 無効（N）

   システム動作環境設定

   高強度暗号強制モード

     : 無効（0）

   その他の設定は任意です。

以上で、HULFT10 Smart ProxyとHULFTが通信するための設定が完了しました。

## 実行手順

要求を発行し確認するまでの手順は以下のとおりです。

1. 事前準備

   配信要求の発行の前に以下を確認してください。

   - HULFT10 Smart Proxy（WSS）が起動していない場合は起動します。

     HULFT10 Smart Proxy（WSS）を起動方法については、「HULFT10 Smart Proxyの起動と終了」を参照してください。

   - 詳細ホスト情報のPROXY サーバ名およびPROXY ポートNo.にWeb サーバー（Nginx）の値を設定します。

2. 要求を発行

   各要求の発行については、以下を参照してください。

   - 配信要求の発行

     HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル

     - 配信要求を発行する

     - 配信要求コマンド

     HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル

     - 配信要求を発行する

     - 配信要求コマンド

     HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル

     - 配信要求を発行する

     - 配信要求コマンド

     HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル

     - 配信要求を発行する

     - 配信要求

   - 再配信要求またはチェックポイント再配信要求の発行

     HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル

     - 再配信要求を発行する

     - 再配信要求コマンド

     HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル

     - 再配信要求を発行する

     - 再配信要求コマンド

     HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル

     - 再配信要求を発行する

     - 再配信要求コマンド

     HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル

     - 再配信要求を発行する

     - 再配信要求

   - 送信要求の発行

     HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル

     - 送信要求を発行する

     - 送信要求コマンド

     HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル

     - 送信要求を発行する

     - 送信要求コマンド

     HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル

     - 送信要求を発行する

     - 送信要求コマンド

     HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル

     - 送信要求を発行する

     - 送信要求

   - 再送要求の発行

     注意

     HULFT10 Smart Proxyを経由する通信で再送要求を行う場合、ファイルIDの指定は必須のため、必ず指定してください。

     HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル

     - 再送要求を発行する

     - 再送要求コマンド

     HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル : 再送要求コマンド

     HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル : 再送要求コマンド

     HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 再送要求コマンド

3. 配信要求の結果を確認

   配信要求の結果はHULFTの配信履歴で確認できます。

   HULFTの配信履歴については、以下を参照してください。

   HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル : 配信状況を確認する

   HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル : 配信状況や集信状況を確認する

   HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル : 配信状況や集信状況を確認する

   HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 配信状況および集信状況を確認する