# 複数のHULFT10 Smart Proxyを経由する通信

配信元となるHULFT10から、複数のHULFT10 Smart ProxyのWSSを経由して、集信先となるHULFT10に通信する場合の設定手順と実行手順について説明します。

図4.6 複数のHULFT10 Smart Proxyを経由する通信

## 設定手順

複数のHULFT10 Smart ProxyとHULFTが通信するための設定手順は以下のとおりです。

1. 事前準備

   事前準備として以下を行います。

   - Nginxの設定

     設定内容は「Nginxの設定」を参照してください。

   - HULFT10 Smart Proxy（WSS）を使用するためのSSL証明書の設定

     SSL証明書は、お客様で正規のSSL証明書を入手してください。

     入手したSSL証明書をHULFT10 Smart Proxy（WSS）のインストール環境下に配置します。

         /usr/local/smartproxy-wss-server/etc/ssl/server.pem
         /usr/local/smartproxy-wss-server/etc/ssl/server.key

     HULFT10 Smart Proxy（WSS）のWSSサーバー設定ファイル（wss-config.yml）に、SSL証明書のパスを指定します。

         server:
           hostname:（Nginx の稼働するホスト名）
           servicename:（Nginx 配下のwss-server 群を識別できるサービス名）
           inner-bind-ip: 0.0.0.0
           inner-port: 30001
           outer-bind-ip: 0.0.0.0
           outer-port: 42000
           tls-cert-path: /usr/local/smartproxy-wss-server/etc/ssl/server.pem
           tls-key-path: /usr/local/smartproxy-wss-server/etc/ssl/server.key
           socket-read-timeout-sec: 30
           connection-retry-waittime-sec: 30
           connection-retry-num: 10

     WSSサーバー設定ファイルの内容を反映させるために、HULFT10 Smart Proxyをいったん停止してから再起動させてください。

     詳細は、「HULFT10 Smart Proxyの起動と終了」を参照してください。

2. 複数のHULFT10 Smart Proxyの登録

   複数のHULFT10 Smart Proxyの登録については、「システム動作環境設定の更新」を参照してください。

3. 配信側HULFTの管理情報の設定

   配信側HULFTの管理情報の設定は、「HULFT10 Smart ProxyとHULFTとの通信」の「設定手順」の「配信側HULFTの管理情報の設定」と同じです。

4. HULFT10 Smart Proxy（WSS）の管理情報の設定

   HULFT10 Smart Proxy（WSS）のWSSサーバー設定ファイル（（導入ディレクトリー）/wss/wss-config.yml）を設定します。

   設定内容は「WSSサーバー設定ファイル（wss-config.yml）」を参照してください。

5. 集信側HULFTの管理情報の設定

   集信側のHULFTに、以下の管理情報を設定します。

   詳細ホスト情報

   PROXY サーバ名

     : Web サーバー（Nginx）のホスト名

   PROXY ポートNo.

     : Web サーバー（Nginx）のstream TCP 受付ポート番号

   HULFT7通信モード

     : 無効（N）

   システム動作環境設定

   高強度暗号強制モード

     : 無効（0）

   その他の設定は任意です。

以上で、複数のHULFT10 Smart ProxyとHULFTが通信するための設定が完了しました。

## 実行手順

要求を発行し確認するまでの手順は以下のとおりです。

1. 事前準備

   配信要求の発行の前に以下を確認してください。

   - HULFT10 Smart Proxy（WSS）が起動していない場合は起動します。

     HULFT10 Smart Proxy（WSS）を起動方法については、「HULFT10 Smart Proxyの起動と終了」を参照してください。

   - 詳細ホスト情報のPROXY サーバ名およびPROXY ポートNo.にWeb サーバー（Nginx）の値を設定します。

2. 要求を発行

   各要求の発行については、以下を参照してください。

   - 配信要求の発行

     HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル

     - 配信要求を発行する

     - 配信要求コマンド

     HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル

     - 配信要求を発行する

     - 配信要求コマンド

     HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル

     - 配信要求を発行する

     - 配信要求コマンド

     HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル

     - 配信要求を発行する

     - 配信要求

   - 再配信要求またはチェックポイント再配信要求の発行

     HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル

     - 再配信要求を発行する

     - 再配信要求コマンド

     HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル

     - 再配信要求を発行する

     - 再配信要求コマンド

     HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル

     - 再配信要求を発行する

     - 再配信要求コマンド

     HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル

     - 再配信要求を発行する

     - 再配信要求

   - 送信要求の発行

     HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル

     - 送信要求を発行する

     - 送信要求コマンド

     HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル

     - 送信要求を発行する

     - 送信要求コマンド

     HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル

     - 送信要求を発行する

     - 送信要求コマンド

     HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル

     - 送信要求を発行する

     - 送信要求

   - 再送要求の発行

     HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル

     - 再送要求を発行する

     - 再送要求コマンド

     HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル : 再送要求コマンド

     HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル : 再送要求コマンド

     HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 再送要求コマンド

3. 配信要求の結果を確認

   配信要求の結果はHULFTの配信履歴で確認できます。

   HULFTの配信履歴については、以下を参照してください。

   HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル : 配信状況を確認する

   HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル : 配信状況や集信状況を確認する

   HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル : 配信状況や集信状況を確認する

   HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 配信状況および集信状況を確認する